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Deskripsi Teknik LKS 1 
KISI-KISI 
BIDANG LOMBA : MECHATRONICS  
(MEKATRONIK) 
BAB I DESKRIPSI  
TEKNIK 
1.1 Nama dan Deskripsi Kompetensi 
1.1.1. Nama bidang lomba adalah Mekatronika 
1.1.2. Jenis yang di lombakan pada Mekatronika adalah pneumatik,  elektropneumatik dan programmable logic controller (PLC). 
1.1.3. Peserta bidang lomba dipilih oleh sekolah masing-masing. 1.1.4. Syarat peserta adalah siswa SMK yang sesuai dengan jurusan  (seperti: listrik, elektronika, mesin) yang minimal telah mengetahui  pelajaran dasar-dasar pneumatik, elektropneumatik dan PLC.  Pengoperasian komputer adalah mutlak diperlukan. 
1.1.5. Kompetisi dilakukan secara team. Jumlah peserta dalam 1 team  mewakili 1 SMK dan 1 team terdiri dari 2 orang. 
1.2 Ruang Lingkup Kompetensi 
1.2.1. Peserta harus mampu: 
∙ merancang rangkaian pneumatik dan elektropneumatik pada FluidSimP®, 
∙ memasang pada papan peraga dan menguji coba hasil  rancangannya, 
∙ pemrograman PLC dengan bahasa sesuai PLCnya masing masing peserta, 
∙ troubleshooting rangkaian elektropneumatik. 
∙ merakit, memrogram Distribution Station. 
1.2.2. Proyek dilaksanakan dalam 3 hari dimulai antara jam 08.30-17.00 
1.3 Kerja Praktik 
1.3.1. Desain: proyek akan didesain dengan menggunakan komponen  industri yaitu komponen pneumatik dan elektrik, 
1.3.2. Pemasangan : komponen pneumatik dan elektrik dipasang pada  papan peraga sesuai dengan gambar rancangan, 
1.3.3. Komisioning : rancangan harus dapat difungsikan sesuai dengan  instruksi / dokumentasi. Tidak ada kesalahan yang disengaja  dilakukan oleh peserta. 
1.3.4. Pemrograman : rangkaian pneumatik pada papan peraga dan  Modular Production System (Distribution Station) dengan kontrol PLC  harus diselesaikan dengan menulis program dan memindah  programnya ke dalam PLC. 
1.4 Pengetahuan Teori 
1.4.1. Desain rangkaian : peserta harus mengetahui fungsi komponen komponen pneumatik, elektrik dan dapat merancang rangkaian
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dengan menggunakan software FluidSimP® serta menjelaskan  fungsi rangkaian. 
1.4.2. Software programming : peserta harus dapat menulis program  menggunakan bahasa pemrograman sesuai dengan software  PLCnya masing-masing. 
1.4.3. Analisa teknik : peserta harus mampu menganalisa rangkaian untuk  mene mukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada rangkaian  kontrol. 
1.5 Material 
Disediakan oleh panitia lomba 
1.5.1. Trainer pneumatik dan elektropneumatik. 
1.5.2. Modular Production System (Distribution Station Tanpa PLC) 1.5.3. Sumber udara 6-10 bar 
Disediakan oleh peserta 
1.5.4. Programmable Logic Controller (PLC) lengkap dengan soket untuk “banana plug”. 
1.5.5. Software PLC. 
1.5.6. Laptop atau PC. 
1.5.7. Catu daya 24 V DC, min 4,5 Amp. 
1.5.8. Kabel Syslink dapat langsung disambung ke I/O PLCnya. 1.5.9. I/O connection unit 
1.5.10. Software FluidSimP versi demo dapat didownload melalui www.fluidsim.com 
1.6 Ruangan 
Minimal ruangan (ber-AC) adalah 10 x 15 m dan dilengkapi dengan meja dan  kursi untuk peserta, meja untuk peralatan komponen, meja untuk juri/panitia,  dan dilengkapi dengan sumber listrik 220V serta udara bertekanan 6-10 bar. 
1.7 Kriteria Penilaian 
1.7.1 Kesesuaian antara gambar rancangan (print out) dengan realisasi  pada papan peraga, 
1.7.2 Peralatan yang dirancang dapat bekerja sesuai dengan lembar kerja  yang diberikan, 
1.7.3 Tidak melebihi waktu yang diberikan dalam merancang, realisasi, dan  mencari kesalahan (troubleshooting), 
Waktu yang dinilai adalah waktu sebelum waktu maksimum dengan  hasil pekerjaan benar. 
1.7.4 Kebenaran rangkaian, setelah proses troubleshooting.
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BAB II SOAL 
LOMBA 
2.1 BENTUK SOAL 
Soal yang dilombakan adalah Pneumatik, Elektropneumatik dan Programmable Logic Controller (PLC). 
2.2 SOAL 
2.2.1 Perakitan Rangkaian Pneumatik dan Elektropneumatik Pada Papan Peraga 
Merangkai rangkaian silinder dengan: 
∙ kontrol pneumatik (katup kontrol arah, katup tunda waktu, sensor  tekanan, katup pengatur aliran satu arah) 
∙ kontrol listrik (tombol tekan/switch, relai, timer) pada papan peraga  sesuai gambar yang ditentukan. 
2.2.2 Merancang dan menjalankan Sistem Elektropneumatik ∙ Merancang dan simulasi pada FluidSimP®. 
∙ Merangkai silinder dengan kontrol listrik sesuai hasil rancangan pada  papan peraga. 
2.2.3 Pemrograman PLC Untuk Menjalankan Silinder Pada Papan Peraga ∙ Merancang dan merealisasikan rangkaian elektropneumatik dengan PLC. 
2.2.4 Pemrograman PLC Untuk Menjalankan Distribution Station ∙ Menulis program untuk menjalankan Distribution Station sesuai  perintah yang telah ditentukan dengan bahasa pemrograman sesuai  PLCnya masing-masing peserta. 
∙ Memindah program kedalam PLC untuk menjalankan Distribution Station.
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2.3 JADWAL KEGIATAN 
Hari ke 1 lomba 
∙ Familiarisasi peralatan 
∙ Pembukaan 
Hari ke 2 lomba 
∙ Bagian 1: Perakitan Rangkaian Pneumatik (25 + 35 menit) 
∙ Bagian 2: Perakitan Rangkaian Elektropneumatik (25 + 35 menit) ∙ Bagian 3: Rancangan, Simulasi Dan Realisasi Rangkaian Elektropneumatik (60 menit) 
∙ Bagian 4: Pemrograman PLC (45 + 60 menit) 
Hari ke 3 lomba 
∙ Bagian 5: Perakitan, Pemrograman, dan Komisioning Distributing Station (180 menit) 
Hari ke 4 lomba 
∙ Penutupan 
2.4 PERUBAHAN SOAL 
Soal yang dikeluarkan pada saat lomba dapat berbeda dengan soal yang  telah disebarkan melalui website, CD atau media lainnya. Kemungkinan  perubahan soal sebesar ± 40 % untuk masing-masing soal. 
2.5. PERUBAHAN SISTEM LOMBA 
Perubahan sistem dan jadwal lomba dapat berubah sewaktu-waktu  mengingat situasi dan kondisi pada saat perlombaan.
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DAFTAR ALAT SELEKSI LKS-SMK JATIM TAHUN 2010 BIDANG LOMBA MECHATRONIC 
JUMLAH PESERTA : 5 team (10 orang) 
	No. 
	Nama Alat 
	Spesifikasi 
	Jumlah 
	Satuan

	1 
	TP101 
	Pneumatik equipment 
	5 
	set

	2 
	TP201 
	Elektropneumatik equipment 
	5 
	set

	3 
	Distributing Station 
	Mechanical equipment 
	3 
	set

	4 
	Kompresor 
	Silent compressor 
	1 
	unit

	5 
	Workstation 
	Aluminium profile plate 
	5 
	unit

	6 
	Power supply 
	24 V DC 
	5 
	unit

	7 
	Cable set 
	4 mm jack plug Red and Blue 
	5 
	set




Peralatan Pendukung
	1 
	Stopwatch 
	Seiko 
	3 
	pc

	2 
	LCD projector + layar lcd 
	3000 lumen 
	1 
	pc

	3 
	Copy Printer 
	Color 
	1 
	pc

	4 
	Whiteboard magnetic 
	
	1 
	pcs

	5 
	Kursi 
	
	30 
	pcs

	6 
	Meja juri 
	
	6 
	pcs

	7 
	Wistle 
	
	1 
	pc

	8 
	Jam dinding 
	
	1 
	pc

	9 
	Calculator 
	
	1 
	pcs




	Keterangan 
	Asal Alat

	Sewa/pinjam 
	SMK N 1 Jenangan

	Sewa/pinjam 
	SMK N 1 Jenangan

	Sewa/pinjam 
	SMK N 1 Jenangan

	Sewa/pinjam 
	SMK N 1 Jenangan

	Sewa/pinjam 
	SMK N 1 Jenangan

	Sewa/pinjam 
	SMK N 1 Jenangan

	Sewa/pinjam 
	SMK N 1 Jenangan




	Sewa/pinjam
	

	Sewa/pinjam
	

	Sewa/pinjam
	

	Sewa/pinjam
	

	Sewa/pinjam
	

	Sewa/pinjam
	

	Sewa/pinjam
	

	Sewa/pinjam
	

	Sewa/pinjam
	




DAFTAR BAHAN SELEKSI LKS-SMK JATIM TAHUN 2017 
BIDANG LOMBA MECHATRONIC 
JUMLAH PESERTA : 5 Team (10 orang)
	No. 
	Nama Alat 
	Spesifikasi 
	Jumlah 
	Satuan 
	Keterangan 
	harga satuan 
	harga total 
	Asal Alat

	1 
	Selang 
	PUN4 
	200 
	meter 
	Beli 
	13,000 
	2,600,000 
	Festo

	
	
	PUN6 
	50 
	meter 
	Beli 
	18,000 
	900,000 
	Festo

	
	
	PUN10 
	100 
	meter 
	Beli 
	27,000 
	2,700,000 
	Festo

	2 
	Fitting 
	T10-6 
	20 
	pcs 
	Beli 
	50,000 
	1,000,000 
	Festo

	
	
	T10 
	10 
	pcs 
	Beli 
	50,000 
	500,000 
	Festo

	
	
	T6 
	20 
	pcs 
	Beli 
	50,000 
	1,000,000 
	Festo

	
	
	T4 
	120 
	pcs 
	Beli 
	50,000 
	6,000,000 
	Festo

	
	
	E10 
	5 
	pcs 
	Beli 
	60,000 
	300,000 
	Festo

	3 
	Stopkontak ekstention 
	4 titik, 300 watt 
	3 
	pcs 
	Beli
	
	
	

	4 
	Kabel Listrik 
	10 Ampere 
	3 
	roll 
	Beli
	
	
	




SOAL LKS SMK PROVINSI JAWA TIMUR  TAHUN 2017 
BIDANG ILMU  
MEKATRONIKA  
(Mechatronics) 
BAGIAN 1: PNEUMATIK 
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR 2017
BAGIAN 1 : Rangkailah sesuai diagram pneumatik 
SOAL: PNEUMATIK 1 
Nilai : 20 
• Waktu : 4 
• Kesesuaian komponen dan diagram : 16 
Waktu min. : peserta tercepat 
Waktu maks. : 25 menit 
Waktu mulai : tanda dari juri 
Waktu selesai : tanda dari peserta atau tanda dari juri 
Kondisi 
Kerja sama dalam praktek merupakan salah satu kunci untuk mencapai sukses dimanapun  kita bekerja dan tentunya beberapa faktor, seperti: pengetahuan rekan kerja dalam satu  team. Dibawah ini terdapat skema pneumatik yang harus anda pasang dan jalankan pada  papan peraga da lam waktu yang sudah ditentukan. Untuk menyelesaikan tugas ini anda  diperbolehkan menggunakan udara bertekanan. Tekanan kerja 6 bar.
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SOAL : PNEUMATIK 2 
Nilai : 30 
• Waktu : 8 
• Kesesuaian komponen dan diagram : 22 
Waktu min. : peserta tercepat 
Waktu maks. : 35 menit 
Waktu mulai : tanda dari juri 
Waktu selesai : tanda dari peserta atau tanda dari juri 
Kondisi 
Kerja sama dalam praktek merupakan salah satu kunci untuk mencapai sukses dimanapun  kita bekerja dan tentunya beberapa faktor, seperti: pengetahuan rekan kerja dalam satu  team. Dibawah ini terdapat skema pneumatik yang harus anda pasang dan jalankan pada  papan peraga dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk menyelesaikan tugas ini anda  diperbolehkan menggunakan udara bertekanan. Tekanan kerja sumber pneumatik 6 bar.
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SOAL LKS SMK PROVINSI JAWA TIMUR  TAHUN 2017 
BIDANG ILMU  
MEKATRONIKA  
(Mechatronics) 
BAGIAN 2: ELEKTROPNEUMATIK 
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR 2017
BAGIAN 2 : Rangkailah sesuai diagram elektropneumatik SOAL ELEKTROPNEUMATIK 1 
Nilai : 20 
• Waktu : 8 
• Kesesuaian komponen dan diagram : 12 
Waktu min. : peserta tercepat 
Waktu maks. : 25 menit 
Waktu mulai : tanda dari juri 
Waktu selesai : tanda dari peserta atau tanda dari juri 
Kondisi 
Kerja sama dalam praktek merupakan salah satu kunci untuk mencapai sukses dimanapun  kita bekerja dan tentunya beberapa faktor, seperti: pengetahuan rekan kerja dalam satu team.  Dibawah ini terdapat skema pneumatik dan elektropneumatik yang harus anda pasang dan  jalankan pada papan peraga dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk menyelesaikan  tugas ini anda diperbolehkan menggunakan udara bertekanan dan tegangan listrik. Tekanan  kerja 6 bar dan tegangan listrik 24 volt. 
Diagram pneumatik :
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Diagram elektrik: 
+24V 
[image: ]H2 = lampu pada S2
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BAGIAN 2 : Rangkailah sesuai diagram elektropneumatik SOAL ELEKTROPNEUMATIK 2 
Nilai : 30 
• Waktu : 13 
• Kesesuaian komponen dan diagram : 17 
Waktu min. : peserta tercepat 
Waktu maks. : 35 menit 
Waktu mulai : tanda dari juri 
Waktu selesai : tanda dari peserta atau tanda dari juri 
Kondisi Kerja sama dalam praktek merupakan salah satu kunci untuk mencapai sukses  dimanapun kita bekerja dan tentunya beberapa faktor, seperti: pengetahuan rekan kerja  dalam satu team. Dibawah ini terdapat skema pneumatik dan elektropneumatik yang harus  anda pasang dan jalankan pada papan peraga dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk  menyelesaikan tugas ini anda diperbolehkan menggunakan udara bertekanan dan tegangan  listrik. Tekanan kerja 6 bar dan tegangan listrik 24 volt.
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Diagram elektrik: 
+24V
[image: ]
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SOAL LKS SMK PROVINSI JAWA TIMUR  TAHUN 2017 
BIDANG ILMU  
MEKATRONIKA  
(Mechatronics) 
BAGIAN 3 : RANCANGAN, SIMULASI DAN  REALISASI RANGKAIAN ELEKTROPNEUMATIK  ( Desain Elektropneumatik ) 
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR 2017
BAGIAN 3 : RANCANGAN, SIMULASI DAN REALISASI RANGKAIAN  ELEKTROPNEUMATIK ( Desain Elektropneumatik ) 
Nilai : 40 
· Waktu : 10 
· Kesesuaian ilustrasi, komponen dan diagram dokumentasi pada FluidSim : 25 · Jelaskan secara singkat dan jelas : 5 
Waktu min. : peserta tercepat 
Waktu maks. : 60 menit 
Waktu mulai : tanda dari juri 
Waktu selesai : tanda dari peserta atau tanda dari juri 
Kondisi 
Kerja sama dalam praktek merupakan salah satu kunci untuk mencapai sukses dimanapun kita bekerja dan tentunya beberapa faktor, seperti: pengetahuan rekan kerja dalam satu team.  Dibawah ini terdapat suatu ilustrasi yang harus anda rancang dan realisasikan menggunakan  sistem elektropneumatik dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk menyelesaikan tugas ini  anda diperbolehkan menggunakan udara bertekanan dan tegangan listrik. Tekanan kerja dari  kompresor min. 6 bar dan tegangan listrik 24 VDC 
Keterangan 
∙ SHORT CIRCUIT pada rangkaian TIDAK BOLEH TERJADI 
∙ Dalam merancang diperbolehkan tanpa menggunakan FluidSim ∙ Serahkan hasil rancangan kepada juri kemudian merakit hasil rancangan ∙ Singkirkan komponen atau tools yang tidak terpakai dari meja kerja (Misal: kabel, selang, katup, obeng, dll) 
Soal: 
Silinder kerja ganda yang digerakkan oleh solenoid tunggal. Silinder ini bergerak maju dan mundur secara otomatis setelah posisi maksimum dan minimumnya tercapai. Untuk memulai  pergerakan digunakan tombol START. Tombol START di tekan sesaat maka akan terdapat 2  siklus dengan kondisi sbb: 
Siklus I 🡪 silinder maju dengan tekanan 4 bar 
Siklus II 🡪 silinder maju dengan tekanan 2 bar 
Tekanan yang masuk pada silinder dapat dilihat pada pressure gauge. Kecepatan silinder  maju dapat diatur dengan mengatur udara buang pada silinder tsb. Gunakan proximity switch  dengan kontrol tidak langsung (gunakan relay). Gunakan komponen relay seminimal  mungkin!!!!
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SOAL LKS SMK PROVINSI JAWA TIMUR  TAHUN 2017 
BIDANG ILMU  
MEKATRONIKA  
(Mechatronics) 
BAGIAN 4 : PEMROGRAMAN PLC 
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR 2017
BAGIAN 4 : PEMROGRAMAN PLC  
(Soal Pemrograman PLC 1) 
Nilai : 30 
Waktu : 5 
· Kesesuaian ilustrasi, komponen dan diagram : 25 
Waktu min. : peserta tercepat  
Waktu maks. : 45 menit  
Waktu mulai : tanda dari juri 
Waktu selesai : tanda dari peserta atau tanda dari juri 
Kondisi : 
Kerja sama dalam praktek merupakan salah satu kunci untuk mencapai sukses dimanapun kita bekerja dan tentunya beberapa faktor, seperti: pengetahuan rekan kerja dalam satu team.  Dibawah ini terdapat suatu ilustrasi yang harus anda rancang dan realisasikan menggunakan  sistem elektropneumatik dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk menyelesaikan tugas ini  anda diperbolehkan menggunakan udara bertekanan dan tegangan listrik. Tekanan kerja 6 bar  dan tegangan listrik 24 volt. 
Soal : 
Bagian suatu plastik dimasukkan ke tempatnya secara manual. Aktuator 1.0 mendorong benda kerja tsb sampai dibawah aktuator 2.0. Kemudian aktuator 2.0 memberikan label pada  benda kerja tsb. Pemberian label dilakukan dengan memberikan tekanan sampai sebesar 3 bar  (pressure sensor) pada aktuator 2.0. Setelah melakukan pemberian label maka aktuator 2.0  kembali ke posisi awal kemudian diikuti oleh aktuator 1.0. Aktuator 1.0 menggunakan katup  solenoid tunggal dan aktuator 2.0 menggunakan katup solenoid ganda. Tombol tekan digunakan untuk memulai gerakan. Tombol detent digunakan untuk pemilihan AUTO/MAN  (otomatis/manual). 
Urutan pengaktifan dapat dilihat pada LEMBAR EVALUASI JURI. Masing-masing silinder  terdapat 2 buah sensor. Tanda (+) 🡪 maju, tanda (-) 🡪mundur. 
Silinder 2.0 bergerak maju dapat diatur kecepatannya 
Silinder 2.0 mundur dengan cepat 
Manometer digunakan untuk mengetahui tekanan yang diinginkan. 
Keterangan 
∙ SHORT CIRCUIT pada rangkaian TIDAK BOLEH TERJADI 
∙ Singkirkan komponen atau tools yang tidak terpakai dari meja kerja (Misal: kabel, selang, katup, obeng, dll)
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(Soal Pemrograman PLC 2) 
Nilai : 45 
∙ Waktu : 10 
∙ Kesesuaian ilustrasi, komponen dan diagram : 35 
Waktu min. : peserta tercepat 
Waktu maks. : 60 menit 
Waktu mulai : tanda dari juri 
Waktu selesai : tanda dari peserta atau tanda dari juri 
Kondisi : 
Kerja sama dalam praktek merupakan salah satu kunci untuk mencapai sukses dimanapun  kita bekerja dan tentunya beberapa faktor, seperti: pengetahuan rekan kerja dalam satu team.  Dibawah ini terdapat suatu ilustrasi yang harus anda rancang dan realisasikan menggunakan  sistem elektropneumatik dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk menyelesaikan tugas ini  anda diperbolehkan menggunakan udara bertekanan dan tegangan listrik. Tekanan kerja 6 bar  dan tegangan listrik 24 volt. 
Soal: 
Suatu diagram langkah silinder seperti pada gambar di bawah ini. Lengkapi dengan tombol START, STOP dan EMERGENCY STOP. START ditekan mesin berjalan terus menerus  sampai tombol STOP ditekan, sesuai diagram langkah. EMERGENCY STOP ditekan semua  silinder kembali ke posisi awal secara serentak dan lampu akan ”BLINKING”. Kecepatan  maju dan mundur silinder B dapat diatur. Urutan pengaktifan dapat dilihat pada LEMBAR  EVALUASI JURI. Masing-masing silinder terdapat 2 buah sensor. Tanda (+) 🡪 maju, tanda  (-) 🡪 mundur. 
Tombol START dan STOP menggunakan tombol tekan, Emergency STOP menggunakan  tombol detent Tombol START menggunakan kontak Normally Open Tombol STOP dan  EMERGENCY STOP menggunakan kontak Normally Close Realisasikan dan  implementasikan dengan program PLC. 
Keterangan 
∙ SHORT CIRCUIT pada rangkaian TIDAK BOLEH TERJADI 
∙ Singkirkan komponen atau tools yang tidak terpakai dari meja kerja (Misal: kabel, selang, katup, obeng, dll) 
Diagram gerakan langkah :
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SOAL LKS SMK PROVINSI JAWA TIMUR  TAHUN 2017 
BIDANG ILMU  
MEKATRONIKA  
(Mechatronics) 
BAGIAN 5 : PERAKITAN, PEMMROGRAMAN  DAN KOMISIONING DUSTRIBUTION STATION 
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR 2017
BAGIAN 5 : PERAKITAN, PEMMROGRAN DAN KOMISIONING  DISTRIBUTION STATION 
Nilai : 200 
Waktu min. : peserta tercepat  
Waktu maks. : 180 menit  
Waktu mulai : tanda dari juri 
Waktu selesai : tanda dari peserta atau tanda dari juri 
Skenario : 
Tugas anda adalah melengkapi station yang komponennya belum lengkap terpasang. Station akan dijual ke pelanggan di Vietnam untuk digunakan dalam proses produksi. 
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Tugas : 
Rakit komponen yang belum terpasang, sambung kelistrikan dan saluran udara Distribution  Station sesuai diagram kelistrikan dan pneumatik yang telah tersedia. Rancang programnya  untuk membantu pelanggan yang bertugas di station tersebut. 
Tugas anda dikatakan selesai jika: 
1. Komponen telah terakit semuanya pada station, termasuk sambungan kelistrikan dan  pneumatik. Komponen yang belum terpasang pada station adalah Changer Module. Penilaian  dengan menggunakankotak simulasi. 
2. Program pertama hasil rancangan dapat dipindahkan ke dalam PLC dengan benar. Penilaian  dengan menggunakan PLC. 
3. Program kedua hasil rancangan dapat dipindahkan ke dalam PLC dengan benar. Penilaian  dengan menggunakan PLC. 
(Program pertama dan kedua dipindahkan secara bergantian) 
Sistem akan dikirim ke pelanggan dengan segera setelah selesai. Anda tidak mempunyai  kesempatan untukmemperbaikinya lagi.
Urutan Program 1 
Posisi awal 
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1. Stack magazine mundur (silinder maju) 
2. Changer module di posisi stack magazine 
3. Vacuum off 
4. Masukkan benda kerja 
Program: 
1. Tekan tombol Start 
2. Pindahkan Changer module ke station berikutnya 
3. Tekan tombol Start 
4. Stack magazine mendorong benda kerja keluar (silinder mundur) 
5. Pindahkan Changer module ke stack magazine 
6. Tekan tombol Start 
7. Benda kerja di cekam (vacuum on) 
8. Stack magazine meluncur kembali ke belakang (silinder maju) 
9. Tekan tombol Start 
10. Pindahkan Changer module ke station berikutnya 
11. Benda kerja dijatuhkan (vacuum off) 
12. Pindahkan Changer module ke stack magazine 
Tombol Reset, tombol Stop dan switch Auto/Man tidak digunakan. 
Dokumentasi Yang Diperlukan : 
∙ Diagram rangkaian elektrik untuk distribution station 
∙ Diagram rangkaian pneumatik untuk distribution station 
∙ Diagram rangkaian control panel
Urutan Program 2 
Posisi awal 
[image: ]
1. Stack magazine mundur (silinder maju) 
2. Changer module di posisi station berikutnya 
3. Vacuum off 
4. Masukkan benda kerja 
Program: 
1. Tekan tombol Start 
2. Stack magazine mendorong benda keluar (silinder mundur) 3. Pindahkan Changer module ke stack magazine 
4. Benda kerja dicekam (vacuum on) 
5. Stack magazine meluncur kembali ke belakang (silinder maju) 6. Pindahkan Changer module ke station berikutnya 
7. Benda kerja dijatuhkan (vacuum off) 
8. Jika ada benda pada stack magazine maka siklus kembali ke langkah no. 2 9. Jika tidak ada benda maka siklus berhenti 
10. Tekan tombol Start sistem tidak bekerja 
11. Masukkan benda kerja 
12. Tekan tombol Start 
13. Siklus kembali ke langkah no. 2 
Tombol Reset, tombol Stop dan switch Auto/Man tidak digunakan. 
Dokumentasi Yang Diperlukan : 
∙ Diagram rangkaian elektrik untuk distribution station 
∙ Diagram rangkaian pneumatik untuk distribution station ∙ Diagram rangkaian control panel
Distribution Station :
[image: ]
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[image: ][image: ]
4. Nilai Total
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