BAGIAN 2 : Rangkailah sesuai diagram elektropneumatik
SOAL ELEKTROPNEUMATIK 1
Nilai : 23
· Waktu



: 8
· Kesesuaian komponen dan diagram
: 15
Waktu min.

: peserta tercepat

Waktu maks.

: 30 menit

Waktu mulai

: tanda dari juri

Waktu selesai

: tanda dari peserta atau tanda dari juri

Kondisi

Dalam pelaksanaan suatu tugas, ketekunan dan ketelitian terhadap instruksi adalah kunci penting untuk terselesaikannya tugas dengan baik. Pembagian tugas dan kerja sama yang baik dengan team juga kunci utama. Selesaikan gambar rangkaian pneumatik ini dengan baik, gunakan kompressor dengan Tekanan kerja 6 bar, dan tegangan listrik 24 volt.

Diagram pneumatik :
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Diagram elektrik:
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Lembar Evaluasi Juri
Soal : Elektropneumatik 1
Peserta


: 
Waktu aktual

:




Waktu minimum

: peserta tercepat (

 menit)

Waktu maksimum
: 30 menit

1. Kesesuaian komponen dan diagram

	Gambaran
	Nilai
	Nilai maks. (15)

	Kesamaan Komponen
	
	

	Sensor 1B1 dan 1B2 menggunakan proximity inductive/capacitive
	
	1

	Sensor 1S1 dan 1S2 menggunakan Roller
	
	1

	Valve 1V1 menggunakan 5/2 single solenoid dan 2V1 menggunakan valve 5/2 double solenoid
	
	1

	Posisi initial (awal) :
	
	

	· 1A pada posisi minimum
	
	1

	· 2A pada posisi maksimum
	
	1

	· 1B1 aktif
	
	1

	· 2S2 aktif
	
	1

	· Lampu H2 padam
	
	1

	Posisi kerja :
	
	

	· S2 ditekan, tidak ada reaksi
	
	1

	· S1 ditekan sesaat, 1A maju perlahan dan 2A mundur perlahan secara bersamaan
	
	2

	· H2 menyala ketika posisi 1A maksimum (1B2), dan 2A minimum (2S1)
	
	2

	· S2 ditekan sesaat, siklus 1A-  ( 2A+
	
	2

	Total
	
	15


2. Waktu  ( Nilai waktu didapat jika kesesuaian rangkaian dan gambar sempurna, serta berfungsi dengan baik ).
	Waktu
	Nilai
	Nilai maks. (8)

	Nilai waktu = (waktu maks. –  waktu actual) x 8 / (waktu maks – waktu min)
	
	maks. 8

	Total
	
	8


3. Nilai Total

	Nilai Total
	Nilai
	Nilai maks. (23)

	Kesesuaian komponen dan diagram
	
	15

	Waktu
	
	8

	Total
	
	23


Juri,








……………………………………

BAGIAN 2 : Perbaikilah Kerusakan Pada Rangkaian Yang Anda Buat.
SOAL ELEKTROPNEUMATIK 2
Nilai : 25
· Waktu



: 8
· Kesesuaian komponen dan diagram
: 17
Waktu min.

: peserta tercepat

Waktu maks.

: 30 menit

Waktu mulai

: tanda dari juri

Waktu selesai

: tanda dari peserta atau tanda dari juri

Kondisi

Dalam pelaksanaan suatu tugas, ketekunan dan ketelitian terhadap instruksi adalah kunci penting untuk terselesaikannya tugas dengan baik. Pembagian tugas dan kerja sama yang baik dengan team juga kunci utama. Selesaikan gambar rangkaian pneumatik ini dengan baik, gunakan kompressor dengan Tekanan kerja 6 bar, dan tegangan listrik 24 volt.
Kondisi kerusakan yang terjadi adalah : Karena ada keteledoran saat pekerjaan mekanik, satu buah relay terkena percikan api sehingga relay tersebut beserta soketnya rusak, begitu pula kabel terhubung ke relay tersebut putus, tugas anda adalah memasang kembali relay tersebut dan pengawatan rangkaiannya.
Lembar Evaluasi Juri
Soal : Elektropneumatik 2

Peserta


: 

Waktu aktual

:




Waktu minimum

: peserta tercepat (

 menit)

Waktu maksimum
: 30 menit

4. Kesesuaian komponen dan diagram

	Gambaran
	Nilai
	Nilai maks. (17)

	Kesamaan Komponen
	
	

	Tidak melakukan bongkar total rangkaian instalasi baik electro dan atau pneumatic.
	
	2

	Sensor 1B1 dan 1B2 menggunakan proximity inductive/capacitive
	
	1

	Sensor 1S1 dan 1S2 menggunakan Roller
	
	1

	Valve 1V1 menggunakan 5/2 single solenoid dan 2V1 menggunakan valve 5/2 double solenoid
	
	1

	Posisi initial (awal) :
	
	

	· 1A pada posisi minimum
	
	1

	· 2A pada posisi maksimum
	
	1

	· 1B1 aktif
	
	1

	· 2S2 aktif
	
	1

	· Lampu H2 padam
	
	1

	Posisi kerja :
	
	

	· S2 ditekan, tidak ada reaksi
	
	1

	· S1 ditekan sesaat, 1A maju perlahan dan 2A mundur perlahan secara bersamaan
	
	2

	· H2 menyala ketika posisi 1A maksimum (1B2), dan 2A minimum (2S1)
	
	2

	· S2 ditekan sesaat, siklus 1A-  ( 2A+
	
	2

	Total
	
	17


5. Waktu  ( Nilai waktu didapat jika kesesuaian rangkaian dan gambar sempurna, serta berfungsi dengan baik ).
	Waktu
	Nilai
	Nilai maks. (8)

	Nilai waktu = (waktu maks. –  waktu actual) x 8 / (waktu maks – waktu min)
	
	maks. 8

	Total
	
	8


6. Nilai Total

	Nilai Total
	Nilai
	Nilai maks. (25)

	Kesesuaian komponen dan diagram
	
	17

	Waktu
	
	8

	Total
	
	25


Juri,


