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TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 
BAGIAN 4 : RANCANGAN, SIMULASI DAN REALISASI RANGKAIAN  ELEKTROPNEUMATIK ( Desain Elektropneumatik ) 
Nilai : 40 
· Waktu : 10 · Kesesuaian ilustrasi, komponen dan diagram dokumentasi pada FluidSim : 25 · Jelaskan secara singkat dan jelas : 5 Waktu min. : peserta tercepat 
Waktu maks. : 60 menit 
Waktu mulai : tanda dari juri 
Waktu selesai : tanda dari peserta atau tanda dari juri 
Kondisi 
Kerja sama dalam praktek merupakan salah satu kunci untuk mencapai sukses dimanapun  kita bekerja dan tentunya beberapa faktor, seperti: pengetahuan rekan kerja dalam satu team.  Dibawah ini terdapat suatu ilustrasi yang harus anda rancang dan realisasikan menggunakan  sistem elektropneumatik dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk menyelesaikan tugas  ini anda diperbolehkan menggunakan udara bertekanan dan tegangan listrik. Tekanan kerja  dari kompresor min. 6 bar dan tegangan listrik 24 VDC 
Keterangan 
• SHORT CIRCUIT pada rangkaian TIDAK BOLEH TERJADI • Dalam merancang diperbolehkan tanpa menggunakan FluidSim • Serahkan hasil rancangan kepada juri kemudian merakit hasil rancangan • Singkirkan komponen atau tools yang tidak terpakai dari meja kerja (Misal:  kabel, selang, katup, obeng, dll) 
Soal: 
Silinder kerja ganda yang digerakkan oleh solenoid tunggal. Silinder ini bergerak maju dan  mundur secara otomatis setelah posisi maksimum dan minimumnya tercapai. Untuk  memulai pergerakan digunakan tombol START. Tombol START di tekan sesaat maka akan  terdapat 2 siklus dengan kondisi sbb: 
Siklus I → silinder maju dengan tekanan 4 bar 
Siklus II → silinder maju dengan tekanan 2 bar 
Tekanan yang masuk pada silinder dapat dilihat pada pressure gauge. Kecepatan silinder  maju dapat diatur dengan mengatur udara buang pada silinder tsb. Gunakan proximity  switch dengan kontrol tidak langsung (gunakan relay). Gunakan komponen relay seminimal  mungkin!!!!
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