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BAGIAN 4 :  RANCANGAN, SIMULASI DAN REALISASI RANGKAIAN ELEKTROPNEUMATIK ( Desain Elektropneumatik )

Nilai    : 40

· Waktu 








: 10

· Kesesuaian ilustrasi, komponen dan diagram dokumentasi pada FluidSim : 25

· Jelaskan secara singkat dan jelas 





: 5
Waktu min.
 : peserta tercepat

Waktu maks.
 : 60 menit

Waktu mulai
 : tanda dari juri

Waktu selesai
 : tanda dari peserta atau tanda dari juri
Kondisi

Kerja sama dalam praktek merupakan salah satu kunci untuk mencapai sukses dimanapun kita bekerja dan tentunya beberapa faktor, seperti: pengetahuan rekan kerja dalam satu team. Dibawah ini terdapat suatu ilustrasi yang harus anda rancang dan realisasikan menggunakan sistem elektropneumatik dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk menyelesaikan tugas ini anda diperbolehkan menggunakan udara bertekanan dan tegangan listrik. Tekanan kerja dari kompresor min. 6 bar dan tegangan listrik 24 VDC
Keterangan

· SHORT CIRCUIT pada rangkaian TIDAK BOLEH TERJADI

· Dalam merancang diperbolehkan tanpa menggunakan FluidSim

· Serahkan hasil rancangan kepada juri kemudian merakit hasil rancangan

· Singkirkan komponen atau tools yang tidak terpakai dari meja kerja (Misal: kabel, selang, katup, obeng, dll)
Soal:

Silinder kerja ganda yang digerakkan oleh solenoid tunggal. Silinder ini bergerak maju dan mundur secara otomatis setelah posisi maksimum dan minimumnya tercapai. Untuk memulai pergerakan digunakan tombol START. Tombol START di tekan sesaat maka akan terdapat 2 siklus dengan kondisi sbb:

Siklus I ( silinder maju dengan tekanan 4 bar

Siklus II ( silinder maju dengan tekanan 2 bar

Tekanan yang masuk pada silinder dapat dilihat pada pressure gauge. Kecepatan silinder maju dapat diatur dengan mengatur udara buang pada silinder tsb. Gunakan proximity switch dengan kontrol tidak langsung (gunakan relay). Gunakan komponen relay seminimal mungkin!!!!
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