Tes 1 PNEUMATIK
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pneumatik
Penilaian
	Ket
	nilai
	skor

	Kedua silinder pada posisi minimum
	0.5
	

	Start > tombol NC
	0.5
	

	[bookmark: _GoBack]Stop > tombol NO
	0.5
	

	Terdapat one way pada silinder A dan B
	0.5
	

	Udara ON
	
	

	Silinder A pada posisi maksimum
	1
	

	Silinder B pada posisi minimum
	1
	

	Start  ditekan 
	
	

	@ Silinder A bergerak mundur
	1
	

	Silinder B bergerak, maju OZ1 menunjukkan angka 3bar
	2
	

	Silinder B bergerak  munndur
	1
	

	Silinder A bergerak  maju, kembali ke @
	2
	

	Siklus terjadi terus menerus
	2
	

	Tekan Stop, maka akan menyelesaikan siklus
	2
	

	Tekan kedua tombol, maka tidak  terjadi apa-apa
	1
	

	total
	
	

	jumlah
	15
	



Time
	Waktu
	5
	

	
	
	

	
	
	














Elektro pneumatik
Penilaian
	Ket
	nilai
	skor

	Kedua silinder pada posisi minimum
	0.5
	

	Start > tombol NO
	0.5
	

	Stop > tombol NC
	0.5
	

	Terdapat one way pada silinder A dan B
	0.5
	

	Udara ON
	
	

	Silinder A pada posisi maksimum
	1
	

	Silinder B pada posisi minimum
	1
	

	Start  ditekan 
	
	

	@ Silinder A bergerak mundur
	1
	

	Silinder B bergerak, maju OZ1 menunjukkan angka 3bar
	2
	

	Silinder B bergerak  munndur
	1
	

	Silinder A bergerak  maju, kembali ke @
	2
	

	Siklus terjadi terus menerus
	2
	

	Tekan Stop, maka akan menyelesaikan siklus
	2
	

	Tekan kedua tombol, maka tidak  terjadi apa-apa
	1
	

	total
	
	

	jumlah
	15
	



Time
	Waktu
	5
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