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Soal 6  : Perakitan, Pemrograman dan Komisioning Distribution Station

Nilai 		: 28
Waktu min.	: peserta tercepat
Waktu maks.	: 180 menit
Waktu mulai	: tanda dari juri
Waktu selesai	: tanda dari peserta atau tanda dari juri

Skenario
Tugas anda adalah merakit station yang komponennya belum terpasang. Station akan dijual ke pelanggan di Vietnam untuk digunakan dalam proses produksi.
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Tugas :
Rakit komponen yang belum terpasang, sambung kelistrikan dan saluran udara Distribution Station  sesuai diagram kelistrikan dan pneumatik yang telah tersedia.

Rancang programnya untuk membantu pelanggan yang bertugas di station tersebut.

Tugas anda dikatakan selesai jika:
1. Komponen telah terakit semuanya pada station, termasuk sambungan kelistrikan dan pneumatik. Penilaian dengan menggunakan kotak simulasi.
2. Program hasil rancangan dipindahkan ke dalam PLC dengan benar. Penilaian dengan menggunakan PLC.
Sistem akan dikirim ke pelanggan dengan segera setelah selesai. Anda tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya lagi.

Posisi awal
1. Stack magazine mundur (silinder maju)
2. Changer module di posisi stack magazine
3. Vacuum off
4. Tidak ada benda di station distributing
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Dokumentasi Yang Diperlukan :
· Diagram rangkaian elektrik untuk distribution station
· Diagram rangkaian pneumatik untuk distribution station
· Diagram rangkaian control panel
· Profesional Practice.

Distribution Station :
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Pandangan atas :
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Pandangan depan :
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Pandangan samping :
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Changer module :					Stack magazine :
[image: ]                                                       [image: ]


Catatan:
Saat lomba Fungsi Mesin Distributing Station dapat berubah (tergantung peralatan yang disediakan).

Membawa sendiri Touch Panel disesuaikan dengan PLC yang digunakan peserta
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LEMBAR PENILAIAN

Soal : Perakitan, Pemrograman dan Komisioning

No / Nama Peserta	:  _________ / ___________________________________
Waktu aktual 		:  __________________
Waktu minimum		: peserta tercepat ( 		 menit )
Waktu maksimum	: 180 menit

1. Fungsi station diuji dengan kotak simulasi
	Uraian
	Penilaian
	Nilai maksimum

	Fungsi station diuji dengan kotak simulasi
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	Persiapan : hubungkan terminal I/O dengan kotak simulasi

	Connector I/O Terminal (OUT)
	Comment
signal 1 indicates
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Connector I/O Terminal (IN)
	Comment
signal 1 indicates
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Total dengan kotak simulasi
	
	





2. Fungsi mesin diuji dengan  PLC
	Uraian
	Penilaian
	Nilai maksimum

	Fungsi station diuji dengan  PLC yang terkoneksi dengan Touch Panel (HMI) 
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	Persiapan:  sambung PLC ke terminal I/O, start PLC,Switch key pada posis AUTO, suplay udara open, swivle arm berada di antara sensor
	
	

	· Tekan Auto pada Touch Panel
	
	

	· Release Auto pada Touch Panel
	
	

	· Identifikasi benda habis
	
	

	· Identifikasi terjadi error
	
	

	Total 
	
	



* Red, black, silver or transparent pot will be chosen by the evaluation  team
** At any time only one lamp of the signal column is on
*** End of Evaluation























	Description
	Evaluation
	Maximum evaluation

	Professional practice
[image: MPS210_project3_c]
	List of Professional Practice will be checked in samples
	

	
	
	

	PP item no.
	Not fulfilled
	
	

	*
	
	
	

	*
	
	
	

	*
	
	
	

	*
	
	
	

	*
	
	
	

	Professional Practice total
	
	2



1. Waktu
	Waktu
	Nilai
	Nilai maks. (4)

	Nilai waktu = (waktu maks. –  waktu aktual) x 4 / (waktu maks – waktu min)
	
	Maks. 4

	Total
	
	4


2. Nilai Total
	Nilai Total
	Nilai
	Nilai maks.    (28)

	Fungsi station diuji dengan kotak simulasi
	
	4

	Fungsi station diuji dengan  PLC 
	
	18

	Waktu
	
	4

	Professional practice
	
	2

	Total
	
	28



Juri,
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DETAILS OF TOUCHPANEL
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