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A-1. [bookmark: _upjlmyt2nz4d]Tahun 2015

1.1. [bookmark: _nhlmgmfie58s]Pneumatic 1
· Nilai : 20
· Waktu : 5
· Kesesuaian komponen dan diagram : 15
· Waktu Maximal 20 Menit
[image: ]


1.2. [bookmark: _yyc20w364lpj]Pneumatic 2
· Nilai : 20
· Waktu : 5
· Kesesuaian komponen dan diagram : 15
· Waktu Maximal 20 Menit
[image: ]


A-2. [bookmark: _g0gdwg3g0175]Jateng Tahun 2016
2.1. [bookmark: _f8h04fsr15ra]Pneumatic 1
· Nilai : 20
· Waktu : 2
· Kesesuaian komponen dan diagram : 18
· Waktu Maximal 25 Menit
[image: ]


A-3. [bookmark: _5ssy0b3c9e1w]Tahun 2017
3.1. [bookmark: _j4yilu35hq5q]Pneumatic 1
· Nilai : 20
· Waktu : 4
· Kesesuaian komponen dan diagram : 16
· Waktu Maximal 25 Menit
[image: ]


3.2. [bookmark: _owgx5h5nm92g]Pneumatic 2
· Nilai : 20
· Waktu : 4
· Kesesuaian komponen dan diagram : 16
· Waktu Maximal 35 Menit
[image: ]


A-4. [bookmark: _ugqagrg344er]Mechanical Fair UGM 2018
4.1. [bookmark: _kbqcmnjl6mvl]Pneumatic 1
· Nilai : 20
· Waktu : 4
· Kesesuaian komponen dan diagram : 16
· Waktu Maximal 35 Menit
[image: ]


A-5. [bookmark: _r7w42em3w55p]Tahun 2020
5.1. [bookmark: _ftzj21x1hwz4]Pneumatic 1
· Nilai : 20
· Waktu : 8
· Kesesuaian komponen dan diagram : 12
· Waktu Maximal 20 Menit
[image: ]

A-6. [bookmark: _gfkowuvwo6b1]Latihan 1
6.1. [bookmark: _yqk9hwbt15cm]Pneumatic 1
· Nilai : 20
· Waktu : 4
· Kesesuaian komponen dan diagram : 16
· Waktu Maximal 35 Menit
[image: ]

6.2. [bookmark: _f7fecd1fttp5]Pneumatic 2
· Nilai : 20
· Waktu : 4
· Kesesuaian komponen dan diagram : 16
· Waktu Maximal 35 Menit
[image: ]


B-1. [bookmark: _cdabgo9aa28k]Penilian Tahun 2015
1.1. [bookmark: _yfnhkx8270bv]Pneumatic 1
	Uraian 
	Nilai 
	Nilai maks (15)

	KR1 belum diaktifkan:

	• 1A minimum 
	
	1

	• 1B minimum 
	
	1

	Posisi awal (KR1 diaktifkan suplai udara “ON”):

	• 1A berada pada posisi minimum 
	
	1

	• 1B berada pada posisi minimum 
	
	1

	Suplai udara “ON”, tombol SW1 ditekan sesaat:

	• 1A berada pada posisi minimum 
	
	1

	• 1B berada pada posisi minimum 
	
	1

	 Suplai udara “ON”, tombol SW2 ditekan sesaat:

	• 1A berada pada posisi minimum 
	
	1

	• 1B berada pada posisi minimum 
	
	1

	 Suplai udara “ON”, tombol SW3 diaktifkan:

	• 1A berada pada posisi minimum 
	
	1

	• 1B berada pada posisi minimum 
	
	1

	Suplai udara “ON”, tombol SW3 diaktifkan lalu tombol SW1 atau SW2 ditekan sesaat:

	• 1A maju sampai posisi maksimum kemudian diikuti oleh 1B maju  sampai posisi maksimum, lalu 1B mundur ke posisi minimum  diikuti oleh 1A mundur ke posisi minimum hanya 1 siklus
	
	2

	• Setelah 1 siklus 1A dan 1B akan kembali pada posisi minimum 
	
	1

	Atur 1V1 dan 1V2

	• Kecepatan 1A berubah 
	
	1

	• Kecepatan 1B berubah 
	
	1

	Total 
	15



	Waktu 
	Nilai 
	Nilai maks (5)

	Nilai waktu=(waktu maks-waktu aktual)x2/(waktu maks-waktu  min)
	
	Maks 5

	Total 
	5



	Nilai total 
	Nilai 
	Nilai maks (20)

	• Kesuaian komponen dan diagram 
	
	15

	• Waktu 
	
	5

	TOTAL 
	20



1.2. [bookmark: _wljlvsljkbm6]Pneumatic 2
	Uraian 
	Nilai 
	Nilai maks (22)

	KR1 belum diaktifkan:

	• 1A minimum 
	
	1

	• 1B minimum 
	
	1

	• 1V6 menggunakan katup 5/2 aktuasi pneumatik pengembali pegas  dengan lubang no 2 disumbat
	
	1

	Posisi awal (KR1 diaktifkan suplai udara “ON”):

	• 1A berada pada posisi minimum 
	
	2

	• 1B berada pada posisi minimum 
	
	2

	Suplai udara “ON”, tombol SW1 ditekan sesaat:

	• 1A maju sampai posisi maksimum, 1B maju sampai posisi  maksimum kemudian 1B mundur sampai posisi minimum, lalu 1A  mundur sampai minimum dan akan terus berulang siklusnya.
	
	5

	• Saat 1A maju, atur 1V1, maka kecepatan 1A akan berubah. 
	
	1

	• Saat 1B maju, atur 1V2, maka kecepatan 1B akan berubah. 
	
	1

	• Atur T1, sehingga 1B akan berhenti beberapa saat setelah  menyentuh B2.
	
	2

	Suplai udara “ON”, tombol SW2 diaktifkan:

	• Siklus berhenti 
	
	3

	• 1A & 1B mundur pada posisi minimum 
	
	3

	Total 
	22



	Waktu 
	Nilai 
	Nilai maks (8)

	Nilai waktu=(waktu maks-waktu aktual)x2/(waktu maks-waktu  min)
	
	Maks 8

	Total 
	8



	Nilai total 
	Nilai 
	Nilai maks (30)

	• Kesuaian komponen dan diagram 
	
	22

	• Waktu 
	
	8

	TOTAL 
	30





B-2. [bookmark: _hbb97p95xbj2]Penilian Jateng Tahun 2016
2.1. [bookmark: _pnyglyeaxf8]Pneumatic 1
· Kesesuaian komponen dan diagram
	Gambaran
	Nilai
	Nilai maks. (18)

	0Z belum diaktifkan
	
	

	1A minimum
	
	1

	2A minimum
	
	1

	0S2 menggunakan detent switch
	
	1

	Posisi awal (0Z diaktifkan suplai udara “ON”) :
	
	

	· 1A berada pada posisi minimum
	
	1

	· 2A berada pada posisi maksimum
	
	1

	· Atur sedemikian agar 0Z 🡪 6 bar
	
	1

	· Atur sedemikian agar 0Z1 🡪 4 bar
	
	1

	Suplai udara “ON”, tombol 0S1 ditekan sesaat:
	
	

	· 1A maju sampai maksimum, 2A mundur sampai minimum
	
	3

	· Saat 1A maju, atur 1V2, maka kecepatan 1A akan berubah
	
	1

	· Saat 2A mundur, atur 2V2, maka kecepatan 2A akan berubah
	
	1

	· Atur 0Z2, sehingga 1A akan berhenti beberapa saat setelah menyentuh 1S1
	
	1

	· 0Z2 bekerja, maka 1A akan bergerak mundur sampai minimum
	
	1

	· 1S2 aktif, 2A  bergerak maju sampai maksimum
	
	1

	· 2A bergerak maju, terdengar suara agak keras pada 2V3
	
	1

	Suplai udara “ON”, tombol 0S2 diaktifkan:
	
	

	· 1A maju sampai maksimum, 2A mundur sampai minimum 🡪 sistem berhenti sesaat 🡪 1A mundur sampai minimum 🡪 2A maju sampai maksimum
	
	2

	Total
	
	18



· Waktu  ( Nilai waktu didapat jika kesesuaian rangkaian dan gambar sempurna, serta berfungsi dengan baik ).
	Waktu
	Nilai
	Nilai maks. (2)

	Nilai waktu = (waktu maks. –  waktu aktual) x 4 / (waktu maks – waktu min)
	
	maks. 2

	Total
	
	2



· Nilai Total
	Nilai Total
	Nilai
	Nilai maks. (20)

	Kesesuaian komponen dan diagram
	
	18

	Waktu
	
	2

	Total
	
	20






B-3. [bookmark: _isrfjbu64bw9]Penilaian Tahun 2017
3.1. [bookmark: _f1cwcuxv9f30]Pneumatic 1
[image: ][image: ]
3.2. [bookmark: _dfmpsz951brs]Pneumatic 2
[image: ][image: ]


B-4. [bookmark: _lf273sutpotb]Penilaian Mechanical Fair UGM 2018
4.1. [bookmark: _atx3o7g9sbvn]Pneumatic 1
1. Kesesuaian komponen dan diagram 
	Gambaran 
	Nilai 
	Nilai Maks. (30) 

	Suplai udara “ON” 

	1. Tekanan kerja minimum 5 bar 
	
	1 

	2. Silinder 2A1 dan 3A1 dalam posisi minimum 
	
	1 

	3. Jenis komponen yang digunakan sesuai dengan diagram 
	
	4 

	4. Pemasangan tubing sesuai dengan diagram 
	
	4 

	5. Atur one-way flow control valve agar tim juri dapat memeriksa  pergerakan sistem 
	
	3 

	Tombol Start (1V1) ditekan sesaat

	6. Silinder 2A1 bergerak maju sampai menyentuh 2S2 
	
	1 

	7. Setelah 2S2 aktif, maka silinder 3A1 bergerak maju sampai  menyentuh 3S2 
	
	1 

	8. Setelah 3S2 aktif, maka silinder 2A1 dan 3A1 berhenti 
	
	1 

	9. Tekan tombol Reset (1V2) sesaat, maka silinder 2A1 bergerak  mundur sampai menyentuh 2S1 
	
	1,5 

	10. Tekan tombol Reset (1V2) sesaat, maka silinder 3A1 bergerak  mundur sampai menyentuh 3S1 
	
	1,5 

	Tombol Start (1V1) ditekan sesaat

	11. Silinder 2A1 bergerak maju sampai menyentuh 2S2 
	
	1 

	12. Setelah 2S2 aktif, maka silinder 3A1 bergerak maju sampai  menyentuh 3S2 
	
	1 

	13. Setelah 3S2 aktif, maka silinder 2A1 dan 3A1 berhenti 
	
	1 

	14. Tekan tombol Start (1V1) selama 3 detik, maka silinder 2A1  bergerak mundur sampai menyentuh 2S1 
	
	1,5 

	15. Tekan tombol Start (1V1) selama 3 detik, maka silinder 3A1  bergerak mundur sampai menyentuh 3S1 
	
	1,5 

	Tombol Start (1V1) ditekan selama mungkin 

	16.Sistem akan melakukan siklus berulang  
(2A1+ ; 3A1+ ; 2A1- ; 3A1-) 
	
	2 

	17.Jika tombol Start (1V1) dilepas pada saat 2A1 mundur, maka  silinder 2A1 pada posisi minimum & silinder 3A1 pada posisi  maksimum 
	 
	1,5 

	18.Jika tombol Start (1V1) dilepas pada saat 2A1 mundur, maka  silinder 2A1 pada posisi minimum & silinder 3A1 pada posisi  minimum 
	 
	1,5 

	Total 
	
	30 


2. Waktu (dinilai jika bagian no 1 benar semua)  
	Gambaran 
	Nilai 
	Nilai Maks. (5) 

	Nilai waktu =    (waktu maks. –  waktu aktual) x 4 / (waktu maks – waktu min)
	
	5 

	Total 
	
	5 


3. Nilai Total  
	Gambaran 
	Nilai 
	Nilai Maks. (35) 

	Kesesuaian komponen dan diagram 
	
	30 

	Waktu 
	
	5 

	Total 
	
	35 






B-5. [bookmark: _zf6ehgqci0uc]Penilaian Tahun 2020
5.1. [bookmark: _q9597u67ueff]Pneumatic 1
[image: ]



B-6. [bookmark: _uqur33tvwh0f]Penilian Latihan 1
6.1. [bookmark: _dpwp0x9fwpxp]Pneumatic 1
	Ket
	nilai
	skor

	Kedua silinder pada posisi minimum
	0.5
	

	Start > tombol NC
	0.5
	

	[bookmark: _gjdgxs]Stop > tombol NO
	0.5
	

	Terdapat one way pada silinder A dan B
	0.5
	

	Udara ON
	
	

	Silinder A pada posisi maksimum
	1
	

	Silinder B pada posisi minimum
	1
	

	Start  ditekan 
	
	

	@ Silinder A bergerak mundur
	1
	

	Silinder B bergerak, maju OZ1 menunjukkan angka 3bar
	2
	

	Silinder B bergerak  munndur
	1
	

	Silinder A bergerak  maju, kembali ke @
	2
	

	Siklus terjadi terus menerus
	2
	

	Tekan Stop, maka akan menyelesaikan siklus
	2
	

	Tekan kedua tombol, maka tidak  terjadi apa-apa
	1
	

	total
	
	

	jumlah
	15
	



6.2. [bookmark: _q5htoykxr77b]Pneumatic 2
· Air service unit OFF
	No.
	Nama
	skor
	nilai

	1
	Tekanan Udara pada Air service unit 6 bar
	0,5
	

	2
	Kedua silinderpada posisi minimum
	0,5
	

	3
	Kesesuaian komponen
	1
	


· Hidupkan Air service unit
	No.
	Nama
	Skor
	Nilai

	1
	Tekan tombol S1 atau S2 siklus berjalan
	0,5
	

	2
	Jika silinder tidak pada posisi minimum , maka waktu di  tekan tombol start siklus tidak akan berjalan
	1
	

	3
	Silinder A bergerak maju sampai maksimum
	0,5
	

	4
	Sillinder B maju setengah, lalu kembali mundur
	0,5
	

	5
	Silinder A nergerak mundur sampai minimum
	0,5
	

	6
	Silinder B maju sampai maksimum
	0,5
	

	7
	Silinder A maju setengah dan berhenti selama 3 detik lalu kembali kebelakang
	1
	

	8
	Silinder tidak ada yang mendorong silinder lain
	1
	

	9
	Silinder B bergerak mundur sampai minimum
	0,5
	

	10
	Jika ditekan start lagi siklus akan terulang 
	1
	

	11
	Pergerakan Siklus  A+ B+  B- A- B+ A+  A- B-
	1
	

	
	JUMLAH
	10
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image7.png
1. Kesesuaian komponen dan diagram

Gambaran Nilai maks. (16)
0S belum diaktifkan
1A minimum 1
2A minimum 1
052 menggunakan detent switch 1
Posisi awal (0 diakfifkan suplai udara “O!
© 1A berada pada posisi minimum 1
© 2A berada pada posisi maksinum 1
 Atur sedemikian agar 0Z 6 bar 1
® Atur sedemikian agar 0Z1 - 4 bar 1
* 1A maju sampai maksimum, 2A mundur sampai minimum 3
* Saat 1A maju, atur 1V2, maka kecepatan 1A akan berubah 1
 Saat 2A mundur, atur 2V2, maka kecepatan 2A akan berubah 1
© Atur 022, schingga 1A akan berhenti beberapa saat setelah menyentuh 151 1
© 0Z2 bekerja, maka 1A akan bergerak mundur sampai minimum 1
© 152 akiif. 2A bergerak maju sampai maksimum 1
© 2A bergerak maju, terdengar suara agak keras pada 2V3 1

Suplai udara “ON”, tombol 0S2 diaktifkan:

o

1A maju sampai maksimum. 2A mundur sampai minimum - sistem berhenti sesaat
> 1A mundur sampai minimum - 2A maju sampai maksimum

Total 18
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2. Waktu

Nilai waktu = (waktu maks. — waktu aktual) x 4 / (waktu maks — waktu mun)

Total 2

3. Nilai Total

Nilai Total Nilai

Kesesuaian komponen dan diagram
Waktu 2
Total 20
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1. Kesesuaian komponen dan diagram

Gambaran

Posisi awal (0S1 dan 0S2 belum ditekan, suplai udara “ON’
* 1A berada pada minimum

Nilai

Nilai maks. (20)

* 2A berada pada minimum

* 1S2 teraktuasi (aktif)

» 252 teraktuasi (aktif)

Suplai udara “ON”, tombol 0S1 saja ditekan sesaat:

* 1A+ 2A+ 2A- 1A- berulang-ulang

* Saat 1A maju, atur 1V2, maka kecepatan 1A akan berubah

 Atur 0Z1 dengan tekanan 4 bar (tekanan di bawah sumber pneumatik) maka
aktuator 2 A akan berhenti sesaat

Suplai udara “ON”, tombol 0S2 ditekan sesaat:

o Siklus berhenti dengan kedudukan posisi awal

Suplai udara “ON”, tombol 0S1 dan 0S2 ditekan bersamaan :

o Tidak terjadi siklus

Total

2. Waktu

‘Waktu

Nilai waktu = (waktu maks. — waktu aktual) x 10 / (waktu maks — wakfu min)

Nilai maks.
(10)
maks. 10

Total

10
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3. Nilai Total

Nilai Total Nilai Nilai maks.
30
Kesesuaian komponen dan diagram 20
Waktu 10
Total 30
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LEMBAR BYALUABI JURI
Proyak UJl 1: Proumatik

Posorta

Waklu aklunl
Wakiu minimum —— pesrta torcepat ( menit)
Wakiu maksimum 20 menit

1 Kesasualan komponen dan diagram
Uralan
Poslsl Awal (Iniial);
Tokanan udara ulama 0 bar,
« 2A borada pada posisl minimum s616s
maju maksimurm dan mundur minimum
(= 1A borada puda posial minimum
|« 2V2 dipasang secara matering In (udara
« 1V2 dipasang secara matering out (udara keluar
dihambat)
Posisl Korja
+ 151 dilekan , 1A maju
|~ sampal minimum = 2A maju sampal maksimum > 24
mundur sampal minimum
‘ + 151 dilekan yang kedua, 1A maju sampal maksimum >
|
|

nder 24 4 bar

ohanan

terlobih dahulu

bat)

npal maksimum - 1A mundur

1A mundur sampal minimurm > 2A maju sampal
maksimum - 2A mundur sampal minimum
- Saal rangkaian djalankan pada 1V2 jika di atur maka 1A
‘akan bergerak maju lambai, mundur cepat
+ Saat rangkalan djalankan pada 2Y2 ika d atur maka 2A
‘akan bergerak maju lambat, mundur cepat
Total

2. Waktu

12

Wakiu

Hilai__| Mdai maks (8)

Nial wakiu=(wakiu maks-wakiu akiual)&/(wakiu maks-wakiy

Maks &

min)
Total __L e

3, Nilai Total

N Nilai total_
Kesualan komponen dan diagram
Wakiu
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