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A-1. [bookmark: _upjlmyt2nz4d]Tahun 2015

1.1. [bookmark: _nhlmgmfie58s]Troubleshooting
· Nilai : 50
· Waktu : 35
· Kesesuaian komponen dan diagram : 15
· Waktu Maximal 45 Menit
· Tugas: mencari kesalahan wiring dari rangkaian dan membenarkan rangkaian  tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan agar rangkaian dapat berjalan dengan  normal kembali.  
· Petunjuk: Urutan aksi kerja pneumatik adalah ketika saklar S1 ditekan aksi pneumatik yang  terjadi adalah 1A+ , 2A- , sedangkan ketika saklar S2 ditekan aksi pneumatik yang terjadi  adalah 2A + , 1A- .
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A-2. [bookmark: _5ssy0b3c9e1w]Tahun 2017
2.1. [bookmark: _j4yilu35hq5q]Desain Electropneumatic
· Nilai : 40
· Waktu : 10
· Kesesuaian ilustrasi, komponen dan diagram dokumentasi pada FluidSim: 25
· Jelaskan secara singkat dan jelas: 5
· Waktu Maximal 60 Menit
· SOAL : Silinder kerja ganda yang digerakkan oleh solenoid tunggal. Silinder ini bergerak maju dan mundur secara otomatis setelah posisi maksimum dan minimumnya tercapai. Untuk memulai  pergerakan digunakan tombol START. Tombol START ditekan sesaat maka akan terdapat 2  siklus dengan kondisi sbb: 
· Siklus I 🡪 silinder maju dengan tekanan 4 bar 
· Siklus II 🡪 silinder maju dengan tekanan 2 bar 
· Tekanan yang masuk pada silinder dapat dilihat pada pressure gauge. Kecepatan silinder  maju dapat diatur dengan mengatur udara buang pada silinder tsb. Gunakan proximity switch  dengan kontrol tidak langsung (gunakan relay). Gunakan komponen relay seminimal  mungkin!!!!
[image: ]


A-3. [bookmark: _r7w42em3w55p]Tahun 2020
3.1. [bookmark: _ftzj21x1hwz4]Desain Electropneumatic
· Nilai : 45
· Waktu : 10
· Kesesuaian ilustrasi, komponen dan diagram dokumentasi pada FluidSim: 30
· Jelaskan secara singkat dan jelas: 5
· Waktu Maximal 60 Menit
· SOAL: Terdapat 2 Buah Double Acting Cylinder dihubungkan dengan 2 buah Solenoid Valve 5/2, 2 buah Proximity Switch dan 2 buah Limit switch dan digerakkan oleh rangkaian sekuensial electrical berupa beberapa relai yang melakukan fungsi sesuai dengan sequence/time chart sebagai berikut: (Gunakan Relay secukupnya!)
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B-1. [bookmark: _cdabgo9aa28k]Penilaian Tahun 2015
1.1. [bookmark: _yfnhkx8270bv]Troubleshooting
1. Kesesuaian komponen dan diagram 
	Uraian 
	Nilai 
	Nilai Maks. (15 point)

	Kesesuaian rangkaian
	
	

	Pelabelan alamat switch sesuai yang ditunjukkan  pada jawaban
	
	2

	Penempatan relai dan pemberian alamat relai  sesuai yang ditunjukkan pada jawaban
	
	2

	Switch S1 dapat memicu aksi pneumatik 
	
	1

	Switch S2 dapat memicu aksi pneumatik 
	
	1

	Penempatan solenoid valve untuk waring sesuai  dengan yang ditunjukkan pada jawaban
	
	2

	Magnetic proximity switch bergerak berdasarkan  aksi gerak pneumatik
	
	1

	Uji coba rangkaian
	
	

	S1 ditekan maka aksi pneumatik adalah 1A maju  menuju kondisi maksimum , 2A mundur menuju  kondisi minimum
	
	3

	S2 ditekan maka aksi pneumatik adalah 2A maju  menuju kondisi maksimum, 1A mundur menuju  kondisi minimum
	
	3

	Total 
	
	15


2. Waktu 
	Waktu 
	Nilai 
	Nilai Maksimal (35  
point)

	Nilai waktu=(waktu maks. – waktu aktual)x 35 /  (waktu maks. – waktu min) 
	
	Maks. 35

	Total 
	
	35


3. Nilai total 
	Nilai total 
	Nilai 
	Nilai Maksimal (50  point)

	Kesesuaian komponen dan diagram 
	
	15

	Waktu 
	
	35

	Total 
	
	50
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B-2. [bookmark: _isrfjbu64bw9]Penilaian Tahun 2017
2.1. [bookmark: _f1cwcuxv9f30]Design Electropneumatic

[image: ]




B-3. [bookmark: _zf6ehgqci0uc]Penilaian Tahun 2020
3.1. [bookmark: _q9597u67ueff]Desain Electropneumatic
[image: ]
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LEMBAR EVALUASTJURT
Soal: Desain Elekiropneumatik.
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LEMBAR EVALUASI JURI

PROYEK UJI 3: Rancanglah, Simulasikan dan realisasikan menggunakan

rangKaian elektropneumatik pada papan peraga serta
lakukan uji-coba cara kerjanya

Peserta

Waktu aktual

Waktu minimum  peserta tercepat ( meni)
Waktu maksimum 60 menit

1. Kesesuaian komponen dan diagram
Uraan Nian | Nia) maks (30)
Posisi Awal (initial):
«+ 1Aberada pada posisi maksmum ]
2A berada pada posisi minmum 1
Kalup 1V1 terhubung ke siinder 1A 1
Katup 2V1 terhubung ke siinder 2A !
Proxmity swich mengaktfkan relai (ontrol tidak langsung) ! |
Urutan Kerja
Setelah tombol START dtekan sesaat
1__Silinder 2A maju sampai maksimum (Sensor 262 ON) s
2 Siinder 1A mundur sampai minimum (Sensor 151 ON) dan s
Silinder 2A mundur minimum (Senost 281 ON) |
| 3 Silinder 1A maju sampay maksimum (Sensor 152 ON) dan 5
| Silinder 2A maju maksimum (Sensor 282 ON) | |
4 Siinder 2A mundur sampai minimum (Sensor 281 ON) 5 |
| Tombol START ditekan yang kedua kalinya
|'5. Sikius 14 tenulang

[ Total [ | K

[ Niai maks (10) |
Maks 10

10
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PROYEK UJI 3: Rancanglah, Simulasikan dan realisasikan menggunakan
rangkaian elektropneumatik pada papan peraga serta
lakukan uji-coba cara kerjanya

SOAL 1 (Nilai : 45 )
- Waktu
- Kesesuaian gambar, komponen dan diagram pada FludSim
+ Penjelasan secra singkat dan jelas

10
2
s

Wakiumin  peserta tercepat
Wakiy maks. 60 menit

Wakiy mulai  tanda dan jun

Waktu selesai tanda dan peserta atau tanda dan jun

Kondisi
Kerja sama dalam prakiek merupakan salan salu kunci untuk mencap:
dimianapun kita bekena dan tentunya beberapa faktor. seperli pengetahuan rekan kena
Galam satu team

Dibawah i tefdapat sualu ilustrasi yang harus anda rancang dan realisasikan
menggunakan sistem elekiropneumatik dalam waklu yang sudah dentukan Untuk
menyelesakan tugas in anda dperbolehkan menggunakan udara bertekanan dan
tegangan listrik. Tekanan kefja dan kompresor min & bar dan tegangan listrik 24 VOC

a1 sukses

Keterangan
+"SHORT CIRCUIT pada rangkaian TIDAK BOLEH TERJADI

* Dalam merancang diperbolehkan tanpa menggunakan FluigSim

. Serahkan hasil rancangan kepada jun kemudian merakit hasi rancangan

_ Singkirkan komponen atau tools yang tidak terpakai dan mefa kefja (Misal. kabel

selang, katup, obeng, dil)

Soal:
Terdapat 2 Buah Double Acting Cylinder dihubungkan dengan 2 buah Solenaid Valve

512, 2 buah Proximity Switch dan 2 buah Limit swilch dan digerakkan oleh rangkaian
okuensial electrical berupa beberapa relai yang melakukan fungsi sesuai dengan
<quencefiime chart sebaga berikut: (Gunakan Relay secukupnyal)





