Lembar penilaian
Merangkai elektro pneumatic 2
Waktu tercepat		:
Waktu maksimum	: 40
	Penilaian
	Skor
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	Sumber supply off
	0,5
	

	Tekanan pada air service unit 6
	0,5
	

	Silinder A minimum
	0,5
	

	Silinder B maksimum
	0,5
	

	Komponen/ rangkaian sesuai dengan gambar
	1
	

	Sumber supply ON
	0,5
	

	silinder A minimum
	0,5
	

	Silinder B maksimum
	0,5
	

	Tekan tombol start
	
	

	Silinder A maju setengah dan berhenti selama 2.5 detik lalu maju sampai maksimum
	2
	

	Saat silinder A maju sampai ½ manometer menunjukkan dengan tekanan 3.5 bar
	2
	

	Silinder A maksimum kemudian silinder B mundur sampai minimum
	1
	

	Silinder B maju ½ kemudian mundur lagi sampai minimum
	0,5
	

	Silinder  B maju sampai maksimum dan silinder A mundur sampai minimum
	0,5
	

	Gerakan A+ ½ 2.5detik A+ B- B+ ½ B- (A-&B+)
	1
	

	Tidak ada silinder yang bertabrakan 
	1
	

	Silinder B terpasang sec berdiri
	0,5
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