\section{Feed rail Separator}
\textbf{Tujuan}
\begin{itemize}
    %<*tujuan>
    \item Mengoprasikan dua silinder dengan satu kendali secara langsung.
    \item Menggunakan one-way flow control difungsikan sebagai tunda waktu.
    \item Mengaplikasikan pengunci dominan-on
          %</tujuan>
\end{itemize}
\ifdef{\showhiden}
{
    \textbf{Kesimpulan}
    \begin{enumerate}
        %<*kesimpulan>
        \item Notasi pergerakan ditulis sejajar secara vertikal dengan notasi aktuator yang lain untuk menandakan aktuator bergerak bersamaan.
        \item One-way flow control dapat digunakan sebagai tunda waktu ketika dihubungkan pada pemicu valve.
              %</kesimpulan>
    \end{enumerate}
}{}
\textbf{Deskripsi Perangkat}
\begin{itemize}
    \item Busi didistribusikan dan dipisahkan menjadi sepasang 2 buah ke station berikutnya.
          untuk tercapai pemisahan tersebut, dua aktuator dikendalikan menggunakan satu valve
          akan tetapi keduanya berlawanan arah.
          Ketika kondisi awal (mesin dihidupkan), aktuator atas (1A1) memendek,
          dan aktuator bawah(1A2) memanjang sehingga busi tertahan.
          Ketika mesin berjalan, aktuator atas memanjang dan aktuator bawah memendek
          mengakibatkan busi terpisah sepasang 2 buah.
          Setelah selang 1 detik kondisi aktuator kembali ke kondisi awal.
          Memulai siklus dari awal kembali setelah selang waktu 2 detik terlalui.
          Mesin berjalan dioperasikan dengan dua input yaitu pushbutton dan kunci-putar.
          Kedua input tersebut berlaku rangkaian pengunci.
          Apabila kunci-putar ON maka pushbutton berfungsi sebagai START dan terkunci untuk
          menjalankan mesin terus menerus.
\end{itemize}
\begin{center}
  \includegraphics[width=.4\textwidth]{2022-09-05_10-30.png} \\
  \textbf{Notasi Silinder}  \\
  \begin{tabular}{ c c }
      1A+ & 1A- \\
      2A- & 2A+ \\
  \end{tabular} 
\end{center}
\subsubsection{Tugas Praktik}
\input{tugas_praktek.tex}
\subsubsection{Evaluasi}
\begin{enumerate}
    \item Ceritakan cara kerja rangkaian yang telah dipraktikkan apabila terpasang pada perangkat sebenarnya!
          %<*pemantik>
    \item Bagaimana cara memberikan notasi pergerakan apabila aktuator bergerak bersemaan?
    \item Pada praktikum kali ini, bagaimana caranya untuk mengendalikan dua aktuator secara bersamaan?
          %</pemantik>
\end{enumerate}
\newpage
\subsection{Lembar Kerja Pneumatic}
\begin{tabular}{p{.35\textwidth} p{.65\textwidth}}
	\begin{center}
		\begin{tabular}{| p{.3\textwidth} | c |} \hline
			\textbf{Daftar Komponen}       & \textbf{n} \\ \hline
      Service unit with on-off valve & 1          \\ \hline  
      Manifold                       & 1          \\ \hline  
      5/2-way valve, impulse valve   & 1          \\ \hline  
      One-way flow Control           & 1          \\ \hline  
      Single-acting cylinder         & 1          \\ \hline  
      Double-acting cylinder         & 1          \\ \hline
      Two-preasure valve             & 1          \\ \hline
      Shutle valve                   & 1          \\ \hline
      Pneumatic Timer Normaly Close  & 1          \\ \hline
      3/2-way valve, roller lever    & 2          \\ \hline
      3/2-way valve, Manual Operated & 1          \\ \hline
      3/2-way valve, pushbutton      & 1          \\ \hline
    \end{tabular} 
	\end{center}
	 &
	\begin{center}
		\ifdef{\drawCircuit}
		{
      \includegraphics[width=.6\textwidth]{2022-09-06_19-39.png}
		}{
			\ifdef{\drawPartialCircuit}
			{
        \includegraphics[width=.6\textwidth]{2022-09-06_19-40.png}
			}{
				\vspace{10cm}
			}
		}
	\end{center}
	\\
\end{tabular}

\subsection*{Diagram Pergerakan}
\begin{drawDuaGrafikPergerakan}
\end{drawDuaGrafikPergerakan}

\newpage
\subsection{Lembar Kerja Electropneumatic}
	\begin{center}
		\begin{tabular}{| p{\textwidth} | c |} \hline
			\textbf{Daftar Komponen Pneumatic}       & \textbf{n} \\ \hline
        Service unit with on-off valve        & 1          \\ \hline
        Manifold                              & 1          \\ \hline
        5/2-way valve, impulse valve          & 1          \\ \hline
        One-way flow Control                  & 1          \\ \hline
        Single-acting cylinder                & 1          \\ \hline
        Double-acting cylinder                & 1          \\ \hline
        5/2-way single solenoid impulse valve & 1          \\ \hline
        preasure control valve with manometer & 1          \\ \hline
        pushbutton (make)                     & 1          \\ \hline
        detent switch (make)                  & 1          \\ \hline
        roller limit switch (make switch)     & 2          \\ \hline
        Relay                                 & 2          \\ \hline
        Relay with switch-on delay            & 1          \\ \hline
        Make Switch (Relay)                   & 4          \\ \hline
        Electrical power supply unit, 24 V    & 1          \\ \hline
    \end{tabular}  \\
		\ifdef{\drawCircuit}
		{
        \includegraphics[width=.6\textwidth]{2022-09-02_14-49.png}                    \\
		}{
			\ifdef{\drawPartialCircuit}
			{
        \includegraphics[width=.6\textwidth]{2022-09-02_14-51.png}
			}{
				\vspace{10cm}
			}
		}
	\end{center}
  \newpage

\subsection*{Diagram Pergerakan}
\begin{drawDuaGrafikPergerakan}
\end{drawDuaGrafikPergerakan}
