BAGIAN I : Rangkailah sesuai diagram pneumatik

SOAL PNEUMATIK 1
Nilai : 20
· Waktu



:   2
· Kesesuaian komponen dan diagram
: 18
Waktu min.
:   peserta tercepat

Waktu maks.
:   25 menit

Waktu mulai
:   tanda dari juri

Waktu selesai
:   tanda dari peserta atau tanda dari juri
Kondisi

Dalam pelaksanaan suatu tugas, ketekunan dan ketelitian terhadap instruksi adalah kunci penting untuk terselesaikannya tugas dengan baik. Pembagian tugas dan kerja sama yang baik dengan team juga kunci utama. Selesaikan gambar rangkaian pneumatik ini dengan baik, gunakan kompressor dengan Tekanan kerja 6 bar.
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Lembar Evaluasi Juri
Soal : Pneumatik 1
Peserta


: 
Waktu aktual

:




Waktu minimum

: peserta tercepat (

 menit)

Waktu maksimum
: 25 menit

1. Kesesuaian komponen dan diagram

	Gambaran
	Nilai
	Nilai maks. (18)

	0Z belum diaktifkan
	
	

	1A minimum
	
	1

	2A minimum
	
	1

	0S2 menggunakan detent switch
	
	1

	Posisi awal (0Z diaktifkan suplai udara “ON”) :
	
	

	· 1A berada pada posisi minimum
	
	1

	· 2A berada pada posisi maksimum
	
	1

	· Atur sedemikian agar 0Z ( 6 bar
	
	1

	· Atur sedemikian agar 0Z1 ( 4 bar
	
	1

	Suplai udara “ON”, tombol 0S1 ditekan sesaat:
	
	

	· 1A maju sampai maksimum, 2A mundur sampai minimum
	
	3

	· Saat 1A maju, atur 1V2, maka kecepatan 1A akan berubah
	
	1

	· Saat 2A mundur, atur 2V2, maka kecepatan 2A akan berubah
	
	1

	· Atur 0Z2, sehingga 1A akan berhenti beberapa saat setelah menyentuh 1S1
	
	1

	· 0Z2 bekerja, maka 1A akan bergerak mundur sampai minimum
	
	1

	· 1S2 aktif, 2A  bergerak maju sampai maksimum
	
	1

	· 2A bergerak maju, terdengar suara agak keras pada 2V3
	
	1

	Suplai udara “ON”, tombol 0S2 diaktifkan:
	
	

	· 1A maju sampai maksimum, 2A mundur sampai minimum ( sistem berhenti sesaat ( 1A mundur sampai minimum ( 2A maju sampai maksimum
	
	2

	Total
	
	18


2. Waktu  ( Nilai waktu didapat jika kesesuaian rangkaian dan gambar sempurna, serta berfungsi dengan baik ).
	Waktu
	Nilai
	Nilai maks. (2)

	Nilai waktu = (waktu maks. –  waktu aktual) x 4 / (waktu maks – waktu min)
	
	maks. 2

	Total
	
	2


3. Nilai Total

	Nilai Total
	Nilai
	Nilai maks. (20)

	Kesesuaian komponen dan diagram
	
	18

	Waktu
	
	2

	Total
	
	20


Juri,








……………………………………
BAGIAN II :  Rancang Rangkaian Pneumatik untuk Mesin di bawah ini :
SOAL PNEUMATIK 2
Nilai : 23
· Waktu





:    2
· Kesesuaian Gambar, komponen dan diagram

:  21
Waktu min.
:   peserta tercepat

Waktu maks.
:   30 menit

Waktu mulai
:   tanda dari juri

Waktu selesai
:   tanda dari peserta atau tanda dari juri
Kondisi

Dalam pelaksanaan suatu tugas, ketekunan dan ketelitian terhadap instruksi adalah kunci penting untuk terselesaikannya tugas dengan baik. Pembagian tugas dan kerja sama yang baik dengan team juga kunci utama. Selesaikan gambar rangkaian pneumatik ini dengan baik, gunakan kompressor dengan Tekanan kerja 6 bar.




Lembar Evaluasi Juri
Soal : Pneumatik 2
Peserta


: 

Waktu aktual

:




Waktu minimum

: peserta tercepat (

 menit)

Waktu maksimum
: 30 menit

4. Kesesuaian komponen dan diagram

	Gambaran
	Nilai
	Nilai maks. (21)

	Gambar
	
	

	Gambar dan Rangkaian Sesuai
	
	5

	Posisi awal (0Z diaktifkan suplai udara “ON”) :
	
	

	· 1A berada pada posisi minimum
	
	1

	· Saat belum ada benda kerja, Sistem tidak mendapatkan suplai udara.
	
	1

	Terdapat dua pressure gauge salah satunya untuk mengukur tekanan udara suplai ke sistem
	
	3

	Suplai udara “ON”
	
	

	· Benda Kerja diletakkan ( Tombol S1 ditekan ), Sistem mendapatkan suplai udara..
	
	2

	· Saat S2 saja ditekan, Silinder tetap pada posisi minimum
	
	1

	· Saat S3 saja ditekan, Silinder tetap pada posisi minimum
	
	1

	· Saat S2 dan S3 ditekan bersamaan, Silinder menekan benda kerja
	
	3

	· Setelah tekanan pada benda kerja mencapai 5 Bar, silinder kembali ke posisi minimum dengan cepat..
	
	4

	· Saat benda kerja diambil ( S1 dilepas ), Sistem tidak mendapatkan suplai udara.
	
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Total
	
	21


5. Waktu  ( Nilai waktu didapat jika kesesuaian rangkaian dan desain sempurna, serta berfungsi dengan baik ).
	Waktu
	Nilai
	Nilai maks. (2)

	Nilai waktu = (waktu maks. –  waktu aktual) x 4 / (waktu maks – waktu min)
	
	maks. 2

	Total
	
	2


6. Nilai Total

	Nilai Total
	Nilai
	Nilai maks. (23)

	Kesesuaian komponen dan diagram
	
	21

	Waktu
	
	2

	Total
	
	23


Juri,








……………………………………
S1





Urutan Kerja Mesin :


(Posisi Awal Silinder adalah pada posisi atas.


( Udara Kerja baru masuk setelah S1 ditekan yang menunjukkan ada benda kerja.


( Silinder 1A Akan menekan benda kerja jika kedua S2 dan S3 ditekan secara bersamaan.


( Setelah tekanan pada benda kerja mencapai 5 bar, maka silinder kembali naik ke atas dengan cepat.





Gambar rangkaian boleh dengan FluidSim atau digambar tangan.
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Pressure Gauge





Benda Kerja





Cylinder 1 A









