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PROVINSI JAWA TIMUR

BIDANG LOMBA

MEKATRONIKA

(Mechatronics)


BAGIAN 3: TROUBLESHOOTING 

SISTEM ELEKTROPNEUMATIK

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2015
BAGIAN 3 : Troubleshooting Sistem Elektropneumatik 
Soal : Troubleshooting 
Nilai : 50 

· Waktu 



: 35 

· Kesesuaian komponen dan diagram 
: 15 

Waktu min. 
: peserta tercepat 
Waktu maks. 
: 45 menit 
Waktu mulai 
: tanda dari juri 
Waktu selesai 
: tanda dari peserta atau tanda dari juri 

Kondisi 
Kerja sama dalam praktek merupakan salah satu kunci untuk mencapai sukses  dimanapun kita bekerja dan tentunya beberapa faktor, seperti: pengetahuan rekan kerja dalam satu team. 

Di bawah ini terdapat suatu sistem rangkaian elektropneumatik yang mengalami permasalahan wiring dan permasalahan kesalahan pemasangan komponen sehingga mengakibatkan rangkaian elektropneumatik tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Tugas anda adalah mencari kesalahan wiring dari rangkaian dan membenarkan rangkaian tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan agar rangkaian dapat berjalan dengan normal kembali. 

Petunjuk : Urutan aksi kerja pneumatik adalah ketika sakar S1 ditekan aksi pneumatik yang terjadi adalah 1A+ , 2A- , sedangkan ketika sakelar S2 ditekan aksi pneumatik yang terjadi adalah 2A + , 1A- . 
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Lembar Evaluasi Juri

Soal : Troubleshooting
Peserta


:

Waktu aktual

:

Waktu Minimum
: Peserta tercepat(_________menit)

Waktu maksimum
: 45 menit

1. Kesesuaian komponen dan diagram

	Uraian
	Nilai
	Nilai Maks. (15 point)

	Kesesuaian rangkaian
	
	

	Pelabelan alamat switch sesuai yang ditunjukkan pada jawaban
	
	2

	Penempatan relai dan pemberian alamat relai sesuai yang ditunjukkan pada jawaban
	
	2

	Switch S1 dapat memicu aksi pneumatik
	
	1

	Switch S2 dapat memicu aksi pneumatik
	
	1

	Penempatan solenoid valve untuk waring sesuai dengan yang ditunjukkan pada jawaban
	
	2

	Magnetic proximity switch bergerak berdasarkan aksi gerak pneumatik
	
	1

	Uji coba rangkaian
	
	

	S1 ditekan maka aksi pneumatik adalah 1A maju menuju kondisi maksimum , 2A mundur menuju kondisi minimum
	
	3

	S2 ditekan maka aksi pneumatik adalah  2A maju menuju kondisi maksimum, 1A mundur menuju kondisi minimum
	
	3

	Total
	
	15


2. Waktu
	Waktu
	Nilai
	Nilai Maksimal (35 point)

	Nilai waktu=(waktu maks. – waktu aktual)x 35 / (waktu maks. – waktu min) 
	
	Maks. 35

	Total
	
	35


3. Nilai total

	Nilai total
	Nilai
	Nilai Maksimal (50 point)

	Kesesuaian komponen dan diagram
	
	15

	Waktu
	
	35

	Total
	
	50


.................................,      -      - 2015
.................................................................

Juri
(KHUSUS UNTUK JURI)
Jawaban :
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