Soal 1 elektro pneumatic
Waktu tercepat		:
Waktu maksimal	: 40 menit
1. Kesesuaian komponen dan diagram
	No.
	Poin
	Skor
	Nilai

	
	Tekanan pada air service unit 5 bar
	0,5
	

	
	Supply udara OFF
	0,5
	

	
	[bookmark: _GoBack]Silinder berada pada posisi minimum
	1
	

	
	Supply udara ON
	0,5
	

	
	Silinder berada pada posisi minimum
	0,5
	



2. S1 ditekan sesaat
	
	Silinder terdorong keluar sampai maksimum
	0,5
	

	
	Silinder mundur setengah lalu maju lagi 2 kali
	0,5
	

	
	silinder mundur maksimal
	0,5
	

	
	Gerakan A+ A-  A+ A-  A+ A-
	1
	



3.  S1 ditekan terus menerus
	
	Silinder terdorong keluar sampai maksimum
	0,5
	

	
	Silinder mundur setengah lalu maju lagi
	0,5
	

	
	Gerakan A+ A-  A+
	1
	



4. S1 dilepas
	
	Posisi silinder barada di maksimum
	0,5
	

	
	Silinder mundur setengah lalu maju sampai maks
	0,5
	

	
	Silinder mundur sampai minimum
	0,5
	

	
	Gerakan A-  A+ A-
	1
	

	
	JUMLAH
	10
	



5. Waktu Aktual


