PNEUMATIK MURNI
Permasalahan
Pada suatu pabrik tekstil dimana terdapat proses pengopenan yang mana prosesnya kain dicelup pada sebuah cairan ,kemudian kain tersebut dibawa untuk proses pengopenan pertama dengan suhu 50 derajat celcius, kemudian kain kembali lagi untuk dicelupkan pada sebuah cairan tadi, lalu kain langsung dibawa untuk proses pengopenan kedua dengan suhu 100 derajat celcius . proses selesai siklus akan terulang jika menekan kedua tombol
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LEMBAR PENILAIAN
1. Air service unit off
	No.
	nama
	skor
	nilai

	1
	Air service unit menunjukan  tekanan sebesar 5.5 bar
	0,5
	

	2
	Silinder A pada posisi minimum
	0,5
	

	3
	Silinder B pada posisi minimum
	0,5
	

	4
	Tidak ada penambahan komponen
	1
	

	5
	Silinder A terdapat one way flow control maju  pelan
	0,5
	

	6
	Silinder B terdapat one way flow control maju pelan
	0,5
	

	7
	Kesesuaian rangkaian dan komponen dengan gambar desain
	1,5
	



2. Air service unit on
	8
	Silinder A pada posisi minimum
	0,5
	

	9
	Silinder B pada posisi maksimum
	0,5
	

	10
	S1 tombol NO dan S2 tombol NC
	0,5
	

	12
	Emergency tombol NO
	0,5
	



3. Start ditekan 
	13
	Silinder A bergerak maju untuk proses pengopenan pertama dgn suhu 50 derajat celcius selama 3 detik lalu kembali ke belakang (*)
	2
	

	14
	Silinder B bergerak mundur sampai minimum dengan cepat
	1
	

	15
	Silinder A bergerak maju untuk proses pengopenan kedua dgn suhu 100 derajat celcius
	1
	

	16
	Silinder B menahan silinder A selama 3 detik lalu silinder B kembali ke belakang
	2
	

	17
	Silinder B tidak mendorong silinder A
	1
	

	18
	silinder A bergerak mundur sampai minimum
	0,5
	

	19
	Silinder B bergerak maju sampai maksimum
	0,5
	

	20
	Siklus akan terulang dari(*) jika ditekan tombol start 
	2
	

	21
	Pergerakan siklus   
A+  A- B- A+ B+ B- A- B+
	3
	

	22
	Jika tombol emergency ditekan maka siklus berhenti pada posisi akhir dan jika dilepas maka akan reset keadaal awal
	3                              
	

	
	JUMLAH
	23
	



4. Waktu AKTUAL
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