\section{Silo Control system}
\textbf{Tujuan}
\begin{itemize}
	%<*tujuan>
  	\item Menerapkan metode \textit{branching} menggunakan logika AND dan NOT menggunakan PLC
	%</tujuan>
\end{itemize}
\ifdef{\showhiden}
{
	\textbf{Kesimpulan}
	\begin{enumerate}
		%<*kesimpulan>
    \item menggunakan Ladder diagram untuk menyusun logika AND maka diharuskan dua contact tersusun seri.
    %</kesimpulan>
	\end{enumerate}
}{}
\textbf{Deskripsi Perangkat}
\begin{itemize}
  \item Plan Silo pencampuran memiliki dua wadah dengan material yang berbeda.
  \item Untuk menyalurkan material A kedalam wadah pencampuran, diharuskan saklar (S2) dalam kondisi 1 (terputus).  
  \item Untuk menyalurkan material B kedalam wadah pencampuran, diharukan saklar (S2) dalam kondisi 2 (tersambung).
  \item Pintu silo dioperasikan menggunakan silinder 1A1 atau 2A1 dimana silinder akan mulai membuka apabila saklar (S1) ditekan.
\end{itemize}
\begin{center}
    \begin{tabular}{p{.4\textwidth}  p{.6\textwidth}}
        \includegraphics[width=.4\textwidth]{Pictures/2023-01-16_08-00.png}
    \end{tabular}
\end{center}

\subsubsection{Tugas Praktik}
\input{tugas_praktek.tex}
\subsubsection{Evaluasi}
\begin{enumerate}
	\item Ceritakan cara kerja rangkaian yang telah dipraktikkan apabila terpasang pada perangkat sebenarnya!
	%<*pemantik>
  \item Bagaimana logika AND dibuat dalam bentuk Ladder diagram?
	%</pemantik>
\end{enumerate}
\newpage
\subsection{Lembar Kerja}
\begin{tabular}{p{.35\textwidth} p{.65\textwidth}}
	\begin{center}
		\begin{tabular}{| p{.35\textwidth} | c |} \hline
      \textbf{Daftar Komponen Pneumatic} & \textbf{n} \\ \hline
			Service unit with on-off valve     & 1          \\ \hline
			Manifold                           & 1          \\ \hline
			5/2-way selenoid valve    		     & 2          \\ \hline
			Double acting cylinder             & 1          \\ \hline
      \textbf{Daftar Komponen Electronic}& \textbf{n} \\ \hline
			PLC dengan Input 8 Output 8        & 1          \\ \hline
      Pushbutton (make)                  & 2          \\ \hline
      Powersupplay 24V                   & 1          \\ \hline
		\end{tabular}
	\end{center}
	&
  \begin{center}
      \includegraphics[width=.5\textwidth]{2023-01-16_19-30.png}
  \end{center}
	\\
\end{tabular}
\subsection*{Wiring Diagram PLC}
\begin{center}
	\ifdef{\drawCircuit}
	{
     \includegraphics[width=\textwidth]{2023-01-16_18-38.png}
	}{
	   \includegraphics[width=\textwidth]{plc_template.png}
	}
\end{center}
\newpage
\subsection*{Daftar Variable PLC}
\begin{center}
\begin{tabular}{| p{.2\textwidth} | p{.2\textwidth} | p{.2\textwidth} | p{.2\textwidth} |} \hline
  \textbf{Nama Variabel} & \textbf{Tipe Data} & \textbf{Alamat} &\textbf{Komentar} \\ \hline
	\ifdef{\drawCircuit}
	{
    \_1Y1  & BOOL  & \%QX0.0  & Pintu Silo A     \\ \hline          
    \_2Y1  & BOOL  & \%QX0.1  & Pintu Silo A     \\ \hline          
    \_2Y2  & BOOL  & \%QX0.2  & Pengganti pegas valve     \\ \hline          
    \_S1   & BOOL  & \%IX0.0  & SW buka pintu    \\ \hline          
    \_S2   & BOOL  & \%IX0.1  & SW selector silo \\ \hline          
  }{
         &       &          &   \\ \hline
         &       &          &   \\ \hline
         &       &          &   \\ \hline
         &       &          &   \\ \hline
         &       &          &   \\ \hline
  }
\end{tabular}
\end{center}
\subsection*{Program PLC}
\begin{center}
  \begin{tikzpicture}[circuit plc ladder,thick]
    \draw(0,0)
    to [contact NO={info={$S1$}}] ++(1,0) 
    to [contact NC={info={$S2$}}] ++(1,0) -- ++(7,0)
    to [coil={info={$1Y1$}}] ++(1,0) coordinate(laddertopright); 
    \draw(0,-1)
    to [contact NO={info={$S1$}}] ++(1,0) 
    to [contact NO={info={$S2$}}] ++(1,0) -- ++(7,0) coordinate(N1) 
    to [coil={info={$2Y1$}}] ++(1,0) coordinate(N2)
    (N1) -- ++(0,-1) 
    to [var coil NA={info={$2Y2$}}] ++(1,0); 
	\ifdef{\drawCircuit}
  {
  }{
    \fill[white!100, opacity=1] 
      (.3,1) -- ++(9.5,0) -- ++(0,-4)
      -- ++(-9.5,0);
  }
    \ladderrungend{3}
    \ladderpowerrails
  \end{tikzpicture}

\subsection*{Diagram Pergerakan}
\begin{drawDuaGrafikPergerakan}
\end{drawDuaGrafikPergerakan}
\end{center}
