SOAL merangkai PNEUMATIK
Waktu maksumum	:
Waktu tercepat		:
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LEMBAR PENILAIAN RANGKAIAN PNEUMATIK
Waktu tercepat		:
	Udara supply off
	0,5
	

	Tekanan pada air service unit 5.2 bar
	0,5
	

	Silinder tidak ada yang bertabrakan 
	1
	

	Silinder B posisi maksimum
	0,5
	

	Silinder A posisi minimum
	0,5
	

	silinder A mundur pelan mat in
	0,5
	

	Silinder A terdapat 3 sensor
	0,5
	

	Terdapat dua tombol NC 
	0,5
	


Waktu maksimum	:
Kesesuaian


	Udara supply ON
	0,5
	

	Posisi silinder A didepan
	0,5
	

	Posisi silinder B minimum
	0,5
	

	TOMBOL DITEKAN
	
	

	Silinder A mundur setengah dan berhenti
	2
	

	Silinder B maju sampai maksimum
	0,5
	

	Silinder A mundur sampai minimum
	0,5
	

	Silinder B  mundur dan berhenti ditengah selama 2 detik lalu mundur lagi sampai minimum
	2
	

	Silinder A maju sampai maksimum
	0,5
	

	Geraakan A-  B+ A- B-  B- A+
	1
	

	Terdengar suara keras ketika silinder A maju
	0,5
	

	Silinder A mundur pelan
	0,5
	

	Silinder B maju mundur pelan mattering out
	0,5
	

	JUMLAH
	14
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