\section{Edge folding device}
\textbf{Tujuan}
\begin{itemize}
    %<*tujuan>
	\item Menerapkan logika AND untuk mengendalikan silinder double-acting secara tidak langsung
    %</tujuan>
    %\item Menggunakan komponen pengatur kecepatan silinder (Flow Control dan Quick Exhaust)
\end{itemize}
\ifdef{\showhiden}
{
    \textbf{Kesimpulan}
    \begin{enumerate}
        %<*kesimpulan>
	\item Rangkaian secara tidak langsung menerapkan kaidah alur kendali pneumatic
	\item Kaidah tersebut terdiri dari Signal Input (Input Element), Signal Processing (Processing Element), dan Signal Output (Control Element)
        %</kesimpulan>
    \end{enumerate}
    \textbf{Slide} \\
}{}
\textbf{Deskripsi Perangkat}
\begin{itemize}
    \item Mesin penekuk menggunakan silinder double-acting(1A) untuk
          mendorong kebawah dan menakan pinggiran dari lembar besi.
          Mendorong pinggiran lembaran besi membutuhkan dorongan yang cepat (gunakan quick-exhaust).
          Pengguna mengharuskan menekan dua tombol untuk menekuk lembaran besi,
          jika kedua tombol (atau salah satunya) dilepas,
          silinder kembali ke posisi awal secara perlahan (flow control terpasang secara meter-out).
\end{itemize}
\begin{center}
	\includegraphics[scale=.35]{Screenshot_2021-03-31_11-44-11.png}
\end{center}
\subsubsection{Tugas Praktik}
\input{tugas_praktek.tex}
\subsubsection{Evaluasi}
\begin{enumerate}
    \item Ceritakan cara kerja rangkaian yang telah dipraktikkan apabila terpasang pada perangkat sebenarnya!
          %<*pemantik>
    \item Bagaimana cara merakit gerbang AND menggunakan pneumatic dan electropneumatic?
    \item Apa yang dimaksut dengan meter-in dan meter-out?
    \item Digunakan untuk apakah quick-exhaust?
          %</pemantik>
\end{enumerate}


\newpage
\subsection{Lembar Kerja Pneumatic}
\begin{tabular}{p{.35\textwidth} p{.65\textwidth}}
    \begin{center}
        \begin{tabular}{| p{.3\textwidth} | c |} \hline
            \textbf{Daftar Komponen}       	    & \textbf{n} \\ \hline
            Service unit with on-off valve	    & 1          \\ \hline
            Manifold                       	    & 1          \\ \hline
	          5/2-way valve with selection switch & 1          \\ \hline
            Double acting cylinder         	    & 1          \\ \hline
            One-Way Flow Control valve         	& 2          \\ \hline
            Manometer		         	              & 2          \\ \hline

        \end{tabular}
    \end{center}
     &
    \begin{center}
        \ifdef{\drawCircuit}
        {
            \includegraphics{2022-08-05_07-50_1.png}
        }{
            \ifdef{\drawPartialCircuit}
            {
                \includegraphics{2022-08-05_07-19.png}
            }{
                \vspace{10cm}
            }
        }
    \end{center}
    \\
\end{tabular}
\subsection*{Diagram Pergerakan}
\begin{drawGrafikPergerakan}
\end{drawGrafikPergerakan}



\newpage
\subsection{Lembar Kerja Electropneumatic}
\begin{tabular}{p{.35\textwidth} p{.65\textwidth}}
    \begin{center}
        \begin{tabular}{| p{.3\textwidth} | c |} \hline
            \textbf{Daftar Komponen Pneumatic}              & \textbf{n} \\ \hline
            Air-Service Unit                                & 1          \\ \hline
            Manifold                                        & 1          \\ \hline
            5/2-way selenoid                                & 1          \\ \hline
            Single acting cylinder                          & 1          \\ \hline
            One-Way Flow Control valve         		          & 2          \\ \hline
            Manometer		         		                        & 2          \\ \hline
            \textbf{Daftar Komponen Electric}               & \textbf{n} \\ \hline
            Power supply (Electrical Connection 24V dan 0V) & 1          \\ \hline
            pushbutton (Make)                               & 1          \\ \hline
            Valve solenoid                                  & 1          \\ \hline
        \end{tabular}
    \end{center}
     &
    \begin{center}
        \ifdef{\drawCircuit}
        {
            \includegraphics{2022-08-05_07-50.png}
        }{
            \ifdef{\drawPartialCircuit}
            {
                \includegraphics{2022-08-05_07-43.png}
            }{
                \vspace{10cm}
            }
        }
    \end{center}
    \\
\end{tabular}
\subsection*{Diagram Pergerakan}
\begin{drawGrafikPergerakan}
\end{drawGrafikPergerakan}
