# Estado del Proyecto - Velxio Arduino Emulator

## Resumen de Funcionalidades Implementadas

### Repositorios de Wokwi Clonados y Configurados

Repositorios oficiales de Wokwi en `wokwi-libs/`:

| Repositorio | Estado | Descripción |
|-------------|--------|-------------|
| **wokwi-elements** | Compilado y en uso | 48+ componentes electrónicos Web Components |
| **avr8js** | Compilado y en uso | Emulación real de AVR8 (ATmega328p) |
| **rp2040js** | Clonado | Emulador RP2040 (futuro) |
| **wokwi-features** | Clonado | Documentación y features |

### Emulación AVR Real (avr8js)

| Feature | Estado |
|---------|--------|
| CPU ATmega328p a 16MHz | Funcionando |
| Timer0, Timer1, Timer2 | Funcionando |
| USART (Serial) | Funcionando |
| ADC (analogRead) | Funcionando |
| GPIO completo (PORTB/C/D) | Funcionando |
| Loop ~60fps (267k ciclos/frame) | Funcionando |
| Control de velocidad (0.1x - 10x) | Funcionando |
| Debugging paso a paso (step) | Funcionando |
| Monitoreo PWM (6 canales) | Funcionando |
| Inyección de pin externo (inputs) | Funcionando |

### Sistema de Componentes (48+)

| Feature | Estado |
|---------|--------|
| Descubrimiento automático por AST | 48 componentes detectados |
| ComponentPickerModal con búsqueda | Funcionando |
| 9 categorías con filtros | Functioning |
| Thumbnails en vivo (web components) | Funcionando |
| DynamicComponent renderer genérico | Funcionando |
| Drag-and-drop en el canvas | Funcionando |
| Rotación (90° incrementos) | Funcionando |
| Diálogo de propiedades (click) | Funcionando |
| Selector de pines (doble-click) | Funcionando |
| Pin overlay (puntos cyan clickeables) | Funcionando |

### 16 Partes con Simulación Interactiva

| Parte | Tipo | Estado |
|-------|------|--------|
| LED | Output | |
| RGB LED | Output (digital + PWM) | |
| LED Bar Graph (10 LEDs) | Output | |
| 7-Segment Display | Output | |
| Pushbutton | Input | |
| Pushbutton 6mm | Input | |
| Slide Switch | Input | |
| DIP Switch 8 | Input | |
| Potentiometer | Input (ADC) | |
| Slide Potentiometer | Input (ADC) | |
| Photoresistor | Input/Output | |
| Analog Joystick | Input (ADC + digital) | |
| Servo | Output | |
| Buzzer | Output (Web Audio) | |
| LCD 1602 | Output (HD44780 completo) | |
| LCD 2004 | Output (HD44780 completo) | |

### Sistema de Cables (Wires)

| Feature | Estado |
|---------|--------|
| Creación pin-a-pin con click | Funcionando |
| Preview en tiempo real (verde, punteado) | Funcionando |
| Routing ortogonal (sin diagonales) | Funcionando |
| Edición por segmentos (drag perpendicular) | Funcionando |
| 8 colores por tipo de señal | Funcionando |
| Offset automático para cables paralelos | Funcionando |
| Auto-actualización al mover componentes | Funcionando |
| Grid snapping (20px) | Funcionando |
| Selección y eliminación de cables | Funcionando |

### Editor de Código

| Feature | Estado |
|---------|--------|
| Monaco Editor (C++, dark theme) | Funcionando |
| Syntax highlighting + autocomplete | Funcionando |
| Botones Compile/Run/Stop/Reset | Funcionando |
| Compilación via arduino-cli backend | Funcionando |
| Mensajes de error/éxito | Funcionando |
| Font size configurable | Funcionando |

### Ejemplos (8 Proyectos)

| Ejemplo | Categoría | Dificultad |
|---------|-----------|------------|
| Blink LED | basics | beginner |
| Traffic Light | basics | beginner |
| Button Control | basics | beginner |
| Fade LED (PWM) | basics | beginner |
| Serial Hello World | communication | beginner |
| RGB LED Colors | basics | intermediate |
| Simon Says Game | games | advanced |
| LCD 20x4 Display | displays | intermediate |

- Galería con filtros de categoría y dificultad
- Carga con un click (código + componentes + cables)

### Integración Configurada

| Item | Estado |
|------|--------|
| Vite aliases para repos locales | |
| Package.json con `file:../wokwi-libs/...` | |
| TypeScript declarations para Web Components | |
| CORS backend (puertos 5173-5175) | |
| React Router (2 rutas) | |
| Zustand stores (editor + simulator) | |

### Documentación

| Archivo | Descripción |
|---------|-------------|
| `README.md` | Instrucciones de instalación y uso |
| `doc/ARCHITECTURE.md` | Arquitectura detallada del proyecto |
| `doc/WOKWI_LIBS.md` | Guía de integración con Wokwi |
| `doc/SETUP_COMPLETE.md` | Este archivo — estado del proyecto |
| `CLAUDE.md` | Guía para asistentes IA |
| `update-wokwi-libs.bat` | Script de actualización automática |

## Cómo Empezar

### 1. Asegúrate de tener arduino-cli instalado

```bash
arduino-cli version
arduino-cli core install arduino:avr
```

### 2. Inicia el Backend

```bash
cd backend
venv\Scripts\activate
uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```

### 3. Inicia el Frontend

```bash
cd frontend
npm run dev
```

### 4. Abre en el Navegador

- Frontend: http://localhost:5173
- Backend API: http://localhost:8001
- API Docs: http://localhost:8001/docs

## Actualizar Librerías de Wokwi

```bash
# Ejecutar script de actualización
update-wokwi-libs.bat

# Regenerar metadata de componentes (si actualizaste wokwi-elements)
cd frontend
npx tsx ../scripts/generate-component-metadata.ts
```

## Próximos Pasos (Pendiente)

| Feature | Prioridad | Descripción |
|---------|-----------|-------------|
| Serial Monitor | Alta | UI para leer output USART de la simulación |
| Persistencia | Alta | SQLite para guardar/cargar proyectos |
| Undo/Redo | Media | Historial de edición para código y circuito |
| Multi-board | Media | Cambio de board en runtime (Mega, Nano, ESP32) |
| Validación de cables | Media | Validación eléctrica y resaltado de errores |
| Export/Import | Baja | Compartir proyectos como archivos |

## Troubleshooting

### Los componentes no se muestran

```bash
cd wokwi-libs/wokwi-elements
npm run build
```

### Error: "Cannot find module 'avr8js'"

```bash
cd wokwi-libs/avr8js
npm install
npm run build
```

### arduino-cli no funciona

```bash
arduino-cli version
arduino-cli core list
arduino-cli core install arduino:avr
```

### LED no parpadea en simulación

- Verifica que compilaste el código (botón Compile)
- Verifica que ejecutaste la simulación (botón Run)
- Revisa la consola del navegador para errores de port listeners
- Verifica el pin mapping en el diálogo de propiedades del componente

### Componente nuevo no aparece en el picker

```bash
cd frontend
npx tsx ../scripts/generate-component-metadata.ts
```

## Estado General

El proyecto tiene implementadas todas las funcionalidades core:

- Editor de código profesional (Monaco)
- Compilación Arduino local (arduino-cli)
- Emulación AVR8 real con periféricos completos
- 48+ componentes electrónicos con descubrimiento automático
- 16 partes con simulación interactiva (LED, LCD, buttons, potentiometers, servo, buzzer)
- Sistema de cables ortogonales con edición visual
- 8 proyectos de ejemplo con galería filtrable
- Sistema de actualización automática para librerías Wokwi
